81::
0:
aw_si
1:
Mode
2:
Matériel
3:
Gaz
4:
Diamètre du fil
5:
Remplis. du cratère
6:
Amorçage doux
7:
Départ chaud
8:
Synergique
9:
Tension
10:
Vitesse fil
11:
Vitesse de fil finale
12:
Tension finale
13:
Temps rempl. cratère
14:
Temps remontée arc
15:
Vitesse fil dép. chaud
16:
Tension départ chaud
17:
Temps départ chaud
18:
Propriétés dynamiques
19:
Type rég.
20:
Impulsion finale
21:
Courant impulsion
22:
Temps impulsion
23:
Courant base
24:
Fréquence
25:
Ka
26:
Temps pente
27:
Ki
28:
Courant impuls. finale
29:
Courant base final
30:
Fréquence finale
40:
Courant
51:
Arc court
52:
Impulsion courte
53:
Spray arc
61:
Fe (Acier)
62:
Ss (Inoxydable)
63:
Ss Duplex
64:
AlMg 5356
65:
AlSi 4043
66:
MCW Fe
67:
FCW Fe
68:
BFCW Fe
69:
RFCW Ss
70:
MCW Ss
71:
RFCW Ss Duplex
72:
Alliage Ni
73:
Matériel 1
74:
Matériel 2
75:
Matériel 3
76:
Matériel 4
91:
CO2
92:
Ar+20%CO2
93:
Ar+2%O2
94:
Ar
95:
He
96:
Ar+30%He+1%O2
97:
Ar+2%CO2
98:
Ar+3%CO2+1%H
99:
Ar+5%CO2
100:
Ar+5%CO2+5%O2
101:
Ar+32%He+3CO2+1H
102:
Ar+%8CO2
103:
Ar+23%CO2
104:
Ar+15%CO2+5%O2
105:
Ar+50%He
106:
F.F sans gaz
107:
Ar+16%CO2
108:
Ar+25%CO2
109:
Gaz 1
110:
Gaz 2
111:
Gaz 3
112:
Gaz 4
121:
0.6 mm
122:
0.8 mm
123:
1.0 mm
124:
1.2 mm
125:
1.4 mm
126:
1.6 mm
127:
2.0 mm
128:
2.4 mm
129:
1.0 mm Lo
130:
1.0 mm Hi
131:
1.2 mm Lo
132:
1.2 mm Hi
133:
0.9 mm
134:
Dim. fil 1
135:
Dim. fil 2
136:
Dim. fil 3
137:
Dim. fil 4
151:
3/127 inch
152:
4/127 inch
153:
5/127 inch
154:
6/127 inch
155:
7/127 inch
156:
8/127 inch
157:
10/127 inch
158:
12/127 inch
159:
5/127 inch Lo
160:
5/127 inch Hi
161:
6/127 inch Lo
162:
6/127 inch Hi
163:
4.5/127 inch
164:
Dim. fil 1
165:
Dim. fil 2
166:
Dim. fil 3
167:
Dim. fil 4
181:
Arrêt
182:
Marche
183:
Rempl. arc court
184:
Pulse Remp. cratère
211:
V
212:
A
213:
s
214:
ms
215:
%
216:
Hz
217:

218:
m/min
219:
mm/s
220:
ipm
221:
cm/min
250:
Pas de donnée
251:

