CALPEND::
100:
Virhe luettaessa laitteelta
101:
Anturi A väärin kytketty
102:
Väärä osoite anturille A
103:
Anturi B väärin kytketty
104:
Väärä osoite anturille B
105:
Ei yhteyttä Yksikköön
106:
Odottamaton virhe!
107:
Väärä COM2 asetus.
