RLDAP::
100:
La longueur max de chaîne du paramètre\n
%.16s est de 5 caractères.\n
Voir spécification %.16s
101:
Vérifier la valeur de la chaîne
102:
La plage valide du paramètre\n
%.16s est 1 - 4.\n
Voir spécification %.16s
103:
Vérifier la valeur numérique
104:
Le signal %.16s spécifie\n
dans l'instruction %.16s\n
n'a pas de référence
105:
Vérifier la configuration E/S
106:
Les signaux optionnels \%.6s et\n
\%.6s doivent être utilisés ensemble.\n
Voir spécification %.16s
107:
Vérifier le programme
108:
Le paramètre %.16s\n
de l'instruction %.16s n'est\n
pas un tableau
109:
Vérifier la définition de la donnée
110:
La dimension du tableau %.16s\n
est trop grande.\n
Voir spécification %.16s
111:
Vérifier la déclaration de la donnée
112:
Le tableau %.16s de\n
l'instruction %.16s n'est pas\n
correctement défini
113:
Vérifier la donnée par rapport à la\n
spécification
114:
L'élément du tableau d'instants\n
d'événements %.16s%.3s est\n
négatif. Voir spec. %.16s
115:
Vérifier la donnée instant d'événement
116:
Le sélecteur de donnée %.16s\n
dans l'instruction %.16s\n
n'est pas valide
117:
Vérifier le sélecteur par rapport à la\n
spécification
118:
Le sélecteur %.16s\n
dans l'instruction %.16s\n
n'est pas valide
119:
Vérifier le sélecteur par rapport à la\n
spécification
120:
Manque argument optionnel dans\n
l'instruction %.16s.\n
Doit être \%.8s ou \%.6s
121:
Voir la spécification de cette\n
instruction
