102::
0:
SYS_FAIL:No puede abrir datos info purga
1:
SYS_FAIL: No puede abrir EIO_UNIT AMA
2:
SECUENCIA INICIO PURGA
3:
ERROR: EIO_UNIT AMA No Habilitado
4:
EIO_UNIT AMA habilitado
5:
Estado iniciacion:
6:
Estado arrancando:
7:
Estado limpieza:
8:
Estado estabilizacion:
9:
Estado mantenimiento:
10:
Estado Fallo:
11:
Robot NoEx
12:
Estado desconocido
13:
Esperando hasta sensores listos
14:
Esperando por alto flujo aire
15:
Temporizador
16:
Esperando flujo estable de aire
17:
Area EExp purgada
18:
Continuara al eliminar el fallo
19:
Esperando por AMA...
20:
Fallo en seņal interface con ACA
21:
Estado Sensor:
22:
Purga  Baja   Alta   Alta
23:
Sistma Pres.  Pres.  Flujo
24:
Codigo error
25:
Ultimo codigo error
26:
Codigo advertencia
27:
Ultimo codigo advertencia
30:
segundos que faltan
31:
Presion purga demasiado baja
32:
Presion purga demasiado alta
33:
Flujo purga bajo inesperado
34:
Flujo purga alto inesperado
35:
Temporiz. purga difer.
36:
Temporizador purga rearrancado
37:
Seņal en sistema purga 2
38:
Divergencia temporizador de purga FW/HW.
41:
Fallo temporiz. inicio purga
42:
Esperado flujo de purga bajo
43:
Esperado flujo de purga alto
51:
Comprobar alim. aire y buscar fugas.
52:
Comprobar unidad purga y alim. aire.
53:
Comprobar unid. purga,alim. aire y fugas
54:
Comprobar unidad purga y alim. aire.
55:
Cambia carta CMPU.
56:
El sistema volvera a purgar.
57:
Comprobar conector ciego sistema purga 2
58:
Cambiar tarjeta AEXB.
61:
Comprobar selector temporiz. carta AEXB
62:
Comprobar unidad purga y alim. aire.
63:
Comprobar u. purga, alim. aire y fugas.
70:
Error  71058
71:
No hay contacto con unidad E/S: ACA
72:
en bus BASE
73:
Comprobar:
74:
1. Verificar ACA
75:
2. Verificar cables
76:
El robot continuara el arranque en:
77:
segundos
78:
ADVERTENCIA! Hay conector NoEx en AEXB
