88::
30:
Nastro trasportatore non attivato
31:
La %s istruzione è già connessa
32:
Il parametro %s è negativo
33:
Impostare un valore positivo o zero
34:
Il parametro %s forza il robot al di\n
fuori dello spazio di lavoro
35:
Ridurre il valore
36:
La %s istruzione non può essere\n
eseguita mentre il sistema è in stato di\n
stop.
37:
L'oggetto, che l'istruzione %s\n
stava aspettando, è stato eliminato.
38:
Rieseguire l'istruzione
39:
L'istruzione %s, è stata\n
interrotta, motivazione sconosciuta
40:
Errore Sist. rif utente\n
Impossibile avere un Sist. coord. utente
41:
Nessun numero singolo definito
42:
Errore assi\n
Il singolo asse non è inizializzato\n
correttamente
43:
Un'altra %s istruzione sta aspettando\n
l'oggetto
44:
Un'altra %s istruzione sta aspettando\n
la distanza dall'oggetto
45:
La %s istruzione ha\n
perso collegamento con\n
conveyor.
