27::
1086:
Kom. OK RIOoon\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yhteys RIO solmuun luotu\n
  liitetty solmu osoitteessa %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Ei toimenpiteitä.
1090:
Epäkelpo yksikkötyyppi.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Toimittaja id luettuna\n
  yksiköltä %s ei vastaa\n
  arvoa yksikkötyypin konfiguraatiossa\n
  Konfiguraattio: %d   Todell: %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta toimittaja id konfiguraatiossa\n
2. tai tarkasta moduli.
1091:
Epäkelpo yksikkötyyppi\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksiköltä %s luettu profiili\n
  ei vastaa arvoa\n
  yksikkötyypin konfiguraatiossa.\n
  Konfiguraatio: %d   Todell: %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta profiilia konfiguraatiossa.\n
2. Tarkasta, että korttityyppi\n
   on oikea.
1092:
Epäkelpo yksikkötyyppi\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksiköltä %s luettu tuotekoodi\n
  ei vastaa arvoa\n
  yksikkötyypin konfiguraatiossa.\n
  Konfiguraatio: %d   Todell: %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta tuotekoodia konfiguraatiossa.\n
2. tai tarkasta moduli.
1093:
Epäkelpo yksikkötyyppi.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksiköltä %s luettu päärevisio\n
  ei vastaa arvoa\n
  yksikkötyypin konfiguraatiossa.\n
  Konfiguraatio: %d   Todell: %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta päärevisiota.\n
2. tai tarkasta moduli.
1096:
PLC ohjelmointitilassa\n
Kuvaus\Syy:\n
- Ei pääsyä kortille johtuen siitä,\n
  että PLC on ohjelmointitilassa\n
  tai RIO on konfiguroitu väärin.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. PLC ohjelmointitilassa\n
2. Tarkasta RIO konfiguraatio
1100:
Väylä taulukko täysi.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Väylien lukumäärä\n
  ei saa ylittää %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vähennä väylien määrää.\n
2. Lisää sallittujen väylien\n
   määrää.
1105:
Estä ryhmä epäonn.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikön %s käytöstä poisto epäonnist.\n
  osoitteessa %d.%d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta I/O järjestelmäparametrit\n
2. Tarkasta yksikkö
1106:
IBS korttivika\n
Kuvaus\Syy:\n
- Viallinen IBS kortti\n
  Kortin sisäinen virhekoodi: %X\n
  Uudelleenkäynnistettävä (Warm Start)\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta ym. virhe, ks. IBS manuaali:\n
   Firmware Service and Error Messages\n
2. Päivitä kortin ohjelmisto\n
3. Vaihda IBS kortti
1107:
IBS väylävirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Väylävirhe raportoitu\n
  Kadonnut yhteys osoitteessa\n
  %d.%d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta yksikkö\n
   ym. osoitteessa\n
2. Tarkasta kaapelit\n
   ym. osoitteessa
1108:
IBS modulivirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikkö %s osoitteessa %s\n
  raportoi oheislaitevirheestä.\n
  IBS virhekoodi: %X\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta yksikkö mainitussa\n
   osoitteessa\n
2. Ks. ym virhe, ks. IBS manuaali:\n
   Firmware Service and Error Messages
1109:
IBS väylävirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yhteys IBS verkkoon kadonnut\n
  Ei virheviestiä IBS kortilta.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta IBS verkko.
1110:
IBS väylävirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Kadonnut yhteys osoitteessa %d.%d\n
  IBS virhekoodi: %X\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta IBS väylä mainitussa\n
   osoitteessa\n
2. Ks. ym virhe, ks. IBS manuaali:\n
   Firmware Service and Error Messages
1111:
Väärä tuotekoodi.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikön %s tuotekoodi\n
  ei vastaa todellista.\n
  Tuotekoodi on %d, odotettu %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1  Muuta tuotekoodi konfiguraatiossa.\n
2. Vaihda moduli.\n
3. Käytä ennaltamäär. yksikkötyyppejä,\n
   ibsGeneric ja ibsSlave.
1112:
Erisuuri # yksiköitä.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Määritetty yksikkömäärä on eri\n
  kuin korttiin sidottu.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta yksikkömääritys\n
   konfiguraatiossa.\n
2. tai tarkasta modulit.
1116:
Disable & Trust Level = 0\n
Kuvaus\Syy:\n
Yksikkö '%s' on konfiguroitu\n
estetyksi Trust Level asetettuna\n
0'ksi. Tämä ei ole sallittua.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta konfiguraatiota.
1134:
Parametrin arvoa ei löydy\n
Kuvaus\Syy:\n
Yksikkö %s viittaa arvoihin(%s)\n
joita ei ole olemassa.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta yksikkökonfiguraatio.
1135:
Param. määrit. ei löydy\n
Kuvaus\Syy:\n
Yksikkötyyppi %s vittaa parametri-\n
määrityksiin (%s),\n
joita ei ole olemassa.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta yksikkö tyyppi konfig.
1136:
ParametriVirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
Parametriä %s ei voinut ladata\n
yksikölle %s\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta yksikkö konfig..\n
2. Tarkasta edeltävät virheilmoitukset
1138:
Tuntematon Parametri\n
Kuvaus\Syy:\n
%s ei ole käypä parametri\n
yksikölle %s\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta yksikön parametrikonfig.
1144:
Käytt.otto ryhmä epäonn.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikön %s käyttöönotto epäonnist.\n
  osoitteessa %d.%d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta I/O järjestelmäparametrit\n
2. Tarkasta yksikkö
1145:
IBS väylä deaktivoitu\n
Kuvaus\Syy:\n
- IBS väylä muutettu ei käynnissä\n
  olevaan moodiin.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta väylä ja suorita uudelleen-\n
   käynnistys
1147:
Ei vastausta IBS\n
Kuvaus\Syy:\n
- Pääsy IBS:lle evätty\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta IBS kortti\n
2. Tarkasta IBS sisäinen konfig.\n
3. Pienennä orjayksikön kiertoaikaa
1148:
Ei pääsyä IBS:lle\n
Kuvaus\Syy:\n
- Pääsy IBS:n huoltoliityntään\n
  on evätty kesken %s,\n
  virhekoodi on 0x%x\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta IBS sisäinen konfig.\n
2. IBS on viallinen. Vaihda kortti
1149:
IBS komentovirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yhteensopimaton määrittely\n
  johtuen %d!\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta I/O järjestelmäparametrit\n
2. Suorita uudelleenkäynnistys
1150:
IBS on varattu\n
Kuvaus\Syy:\n
- Vastaus palvelukyky on rajoitettu\n
  johtuen IBS konfiguraatiosta\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta IBS sisäinen konfig.\n
2. Muuta orjayksikön kiertoaikaa
1152:
IBS väylävirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- %s väylävirhe.\n
  Yhteys kadonnut\n
  osoitteessa %d.%d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta IBS väylä\n
   yllämainitussa osoitteessa\n
2. Suorita uudelleenkäynnistys
1154:
Yksiköllä ei tehonsyöttöä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksiköllä %s ei ole\n
  liitetty tehonsyöttöä\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Liitä tehonsyöttö yksikköön
1155:
Yksikkö on viallinen\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikköä %s ei ole\n
  kytketty oikein\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tee diagnoosi CMD sovelluksella\n
2. Muuta IBS paikall. käynnistys-\n
   proseduuria\n
3. Vaihda IBS'n perusohjelmisto
1158:
Osoite yli rajojen\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikön %s osoite on yli\n
  rajojen.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta osoitetta\n
2. Tarkasta osoitteen syntaksi
1170:
Viive taulukko täysi\n
Kuvaus\Syy:\n
- Jonossa olevien viiveiden lukumäärä\n
  on suurempi kuin %d.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tee uusi kutsu
1172:
Luvaton watchdog aika\n
Kuvaus\Syy:\n
- watchdog aika yksikölle %s\n
  oltva suurempi kuin suurin\n
  min_slave_interval = %d.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Lisää watchdog aikaa
1173:
Luvaton MaxTsdr\n
Kuvaus\Syy:\n
- MaxTsdr yksikölle %s on suurempi\n
  kuin MaxTsdr väylälle = %d.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Lisää MaxTsdr:ä väylälle\n
2. tai aseta väylän MaxTsdr arvoon -1\n
3. Tarkasta yksikkötyypin konfiguraatio
1174:
Luvaton MinSlaveInt\n
Kuvaus\Syy:\n
- MinSlaveInt yksikölle %s on suurempi\n
  kuin MinSlaveInt väylälle = %d.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Lisää MinSlaveInt:a väylälle\n
2.tai aseta väylän MinSlaveInt arvoon -1\n
3. Tarkasta yksikkötyypin konfiguraatio
1175:
Luvaton Data_Ctrl_Time\n
Kuvaus\Syy:\n
- Data_Ctrl_Time oltava suurempi\n
  kuin %d (6 * T_WatchDog yksikölle\n
  %s)\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Kasvata Data_Ctrl_Time:a väylälle tai\n
 aseta väylän Data_Ctrl_Time arvoon -1\n
 tai pienennä T_WatchDogin arvoa\n
 I/O yksikölle.
1176:
Luvaton T_TargetRot\n
Kuvaus\Syy:\n
- T_TargetRot:n oltava pienempi\n
  kuin %d (T_WatchDog (%d)\n
  yksikölle %s)\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Pienennä T_TargetRot:a väylälle\n
 tai aseta väylän T_TargetRot arvoon -1\n
 tai kasvata T_WatchDogin arvoa\n
 I/O yksikölle
1177:
Ei yhteyttä I/O yksikköön\n
Kuvaus\Syy:\n
- I/O yksikkö %s on jo lukittu toisen\n
  master:n taholta.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Poista I/O yksikkö toisen masterin\n
   konfiguraatiosta.\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1178:
Väärä Käyttäjä Param Data\n
Kuvaus\Syy:\n
- I/O yksikkö %s raportoi väärästä\n
  parameteridatasta.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta Käyttäjä Prm Data DP-slave:n\n
   manuaalin mukaan.\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1179:
Toimintoa ei tuettu\n
Kuvaus\Syy:\n
- I/O yksikkö %s raportoi ei-tuetun\n
  toiminnon pyynnöstä.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta Sync_Req parametri\n
2. Tarkasta Freeze_Req parametri\n
3. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1180:
Väärä konfiguraatio\n
Kuvaus\Syy:\n
- I/O yksikkö %s raportoi väärästä\n
  konfiguraatiodatasta.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta kaikki modulin parametrit\n
   I/O yksikölle.\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1181:
Dsqc368 kortti puuttuu.\n
Kuvaus\Syy:\n
- ProfiBus DP-master ja DP-slave\n
  korttia ei ole liitetty tai ei\n
  toimi kunnolla.\n
  (sisäinen info: %d).\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Liitä kortti.\n
2. Aja korttidiagnostiikka.\n
3. Vaihda kortti.
1182:
Signaalinimi puuttuu\n
Kuvaus\Syy:\n
- Signaalinimeä odotettiin paikassa\n
  %d ristikytkentätekijässä\n
  %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Korjaa ristikytkentäsyntaksi\n
   EIO-konfiguraatiotiedostossa.\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1183:
Puuttuva loog.operaattori\n
Kuvaus\Syy:\n
- Loogista operaattoria odotettiin\n
  ennen %s ristikytkentätekijässä\n
  %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Korjaa ristikytkentäsyntaksi\n
   EIO-konfiguraatiotiedostossa.\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1184:
Luvaton loog. oper.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Odottamaton looginen operaattori\n
  kohdassa %s ristikytkentätekijässä\n
  %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Korjaa ristikytkentäsyntaksi\n
   EIO-konfiguraatiotiedostossa.\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1185:
Kaksinkert. nimi\n
Kuvaus\Syy:\n
- Nimi %s on jo käytetty.\n
  Se on käytetty joko\n
  BUS, TYPE, UNIT, tai SIGNAL :na.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Poista yksi nimistä\n
   EIO-konfiguraatiotiedostossa.\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1186:
Luvaton sarjakanava\n
Kuvaus\Syy:\n
- Sarjakanavaa %s\n
  ei voinut luoda.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Poista optio konfiguraatiosta.
1187:
Epänormaali virhemäärä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Epänormaali virhemäärä\n
  ProfiBus DP-master väylässä.\n
  Toiminto IND: %s. Syy: %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta väyläliitännät.\n
2. Tarkasta terminaattorit.
1188:
PBUS irtikytketty\n
Kuvaus\Syy:\n
- Havaittu suuri virhe väylässä\n
  ProfiBus DP-master väylässä.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta edellinen viesti syyn selv.\n
2. Uudelleenkäynnistys suoritettava.
1189:
Profibusväylä param virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Väärät väyläparametrit ladattu\n
  Profibus järjestelmään\n
  Parametri: %s. Arvo %d.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vaihda väyläparametrit
1190:
Luvaton modulimääritys\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksiköllä %s on nolla-tavun input\n
  ja output modulimääritysten mukaan.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta kaikki moduliparametrit\n
  I/O yksikölle.
1191:
Ei vast.ott. synkron.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Profibus master synkronointivirhe\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tark. mahd. oikosulku\n
2. Tarkasta kaapeliliitynnät\n
3. Tarkasta terminaatio\n
4. Huono häiriösuojaus
1192:
Fyys. IO map virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- IO Map virhe yksiköllä %s.\n
  Fyysinen signaali %s-%d\n
  kumoaa %s-%d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta fyys. signaalien IO map\n
   määritys.
1193:
Fyys. IO map virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- IO map virhe yksiköllä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta fyys. signaalien IO map\n
   määritys.
1194:
Luvaton Fyys. signaali\n
Kuvaus\Syy:\n
- Fyysinen signaali %d yksikössä %s.\n
  on tyyppiä %s,\n
  pitäisi olla tyyppiä AI, AO, DI or DO.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta fyys. signaalityyppien\n
   konfiguraatio
1195:
Luvaton IO yksikkö\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikkö %s ei ole\n
  konfiguroitu yksikkö\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vaihda nimi ol. olevaan yksikköön\n
2. Lisää uusi yksikkö konfiguraatioon
1196:
Väärä enkod.tyyppi\n
Kuvaus\Syy:\n
- Enkoodaus tyyppi: %s\n
  fyysiselle signaalille %s-%d\n
  yksikössä %s on väärä.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta enkoodaustyyppi\n
   konfiguraatiossa
1197:
Sign. bitswap virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- NoOfBits ja StartBit ei ole\n
  pätevä bittienvaiht. signaalilla\n
  %s-%d yksikössä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Varmista, että NoOfBits ja StartBit\n
   on pätevä signaalien bittienvaihtoon\n
     NoOfBits = 16 tai 32\n
     StartBit = even multiple ofNoOfBits
1198:
Osoite yli rajojen\n
Kuvaus\Syy:\n
- Väylän osoite %s on yli\n
  rajojen.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1.Muuta osoite\n
2.Tarkista osoitteen syntaksi
1199:
Baudinopeus yli rajojen\n
Kuvaus\Syy:\n
- Väylän %s baudinopeus on yli\n
  rajojen.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1.Muuta baudinopeutta\n
2.Tarkasta baudinopeus syntaksi
1200:
Virheellinen slave vaste\n
Kuvaus\Syy:\n
- I/O yksikkö %s lähettää\n
  virheellisiä slave vasteita\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta User_Prm_Data\n
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
1201:
Tuntematon väylä\n
Kuvaus\Syy:\n
- %s ei löydy järjestelmästä\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta väyläkonfiguraatio\n
2. Tarkasta asennetut optiot.
1202:
Fyys. arvo yli rajojen\n
Kuvaus\Syy:\n
- Signaali %s-%d yksikössä %s:\n
  Fyysinen Maks on alle tai yhtäs. kuin\n
  Fyysinen Min\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Korjaa arvot siten, että\n
   maks suurempi kuin min
1203:
Fyys. arvo yli rajojen\n
Kuvaus\Syy:\n
- Signaali %s-%d yksikössä %s:\n
  HighAnalog on alle tai yhtäs.\n
  kuin LowAnalog\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Korjaa arvot siten, että\n
   maks suurempi kuin min
1204:
Fyys. arvo yli rajojen\n
Kuvaus\Syy:\n
- Signaali %s-%d yksikössä %s:\n
  HighDigital on alle tai yhtäs.\n
  kuin LowDigital\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Korjaa arvot siten, että\n
   maks suurempi kuin min
1206:
Eril väylä ajuri\n
Kuvaus\Syy:\n
- '%s' :lle annettu ajuri\n
  '%s' eroaa\n
  oletusajurista '%s'\n
  Käytetään oletusajuria.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta väylän konfiguraatio\n
   EIO-konfig. tiedostossa
1207:
Virheitä väyläkonfig:ssa\n
Kuvaus\Syy:\n
- Virheitä konfiguraatiossa havaittu\n
  väylälle'%s'\n
  Käytetään oletusarvoja.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta väylän konfiguraatio\n
   EIO-konfig. tiedostossa
1208:
Väylää ei voi konfigur.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Ei voi konfiguroida väylää '%s'\n
  käyttäjän asetusten mukaan\n
  Käytetään oletusarvoja.\n
  Sisäinen virhekoodi: %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta väylän konfiguraatio\n
   EIO-konfig. tiedostossa
1209:
Väylä ei sisäis. ladattu\n
Kuvaus\Syy:\n
- Väylä %s ei ole sisäisesti ladattu\n
  ja siksi sitä ei konfiguroida\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Poista väylä EIO-konfig. tiedostosta\n
   ja lataa se uudelleen.
1220:
Optio ei löydy\n
Kuvaus\Syy:\n
- DSQC510 kortti on löytynyt, mutta\n
  Profibus optiota ei ole asennettu.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Asenna optio.\n
2. Vaihda kortti.
1221:
DSQC510 tiedosto ei löydy\n
DSQC510 %s firmware ei löydy tai\n
ei luettavissa. Kortin\n
firmware voi olla vanhentunut.\n
\n

1222:
Profibus tied. ei löydy\n
Kuvaus\Syy:\n
- Binääri Profibus konfiguraatiota ei\n
  löytynyt.\n
  tiedosto: %s\n
  polku: %s\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Varmista tiedoston olemassaolo.\n
2. Vaihda polkua EIO-konfiguraatiossa.
1223:
Profibus tied. jäs.virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Binääri Profibus konfiguraatiotiedosto\n
  on turmeltunut. (Sisäinen virhe: %s)\n
  tiedosto: %s\n
  polku: %s\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Luo uudelleen ja lataa binääri\n
   konfiguraatiotiedosto käyttäen ulk.\n
   Profibus konfigurointityökalua.
1224:
Profibus kanava\n
Kuvaus\Syy:\n
- Profibus kortin %s kanava firmware\n
  on päivitetty\n
  alkuper. %s\n
  uusi %s.\n

1225:
Profibus kfg virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Paikall. slave kanavalla on\n
  enemmän DI/DO kuin masterin\n
  konfiguraatiossa.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta DI/DO lukumäärä ulkoisessa\n
   Profibus masterissa isommaksi tai\n
   yhtäsuureksi kuin paikall. slavessa.
1226:
Profibus kfg ok\n
Kuvaus\Syy:\n
-  DI/DO lukumäärä ulkoisessa Profibus\n
   masterissa on nyt enemmän tai yhtä-\n
  suuri kuin DP_SLAVE tyypin yksiköllä.\n
\n

1227:
Profibus init epäonnist.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Paikallisen Profibus slave'n\n
  initialisointi epäonnistunut.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Käynnistä järjestelmä uudelleen\n
2. Vaihda kortti
1228:
Profibus binääri KFGvirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Konfiguraatio data binääri\n
  tiedostossa ei ole slave yksikön\n
  hyväksymä osoitteessa %i.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta binääritiedoston konfiguraatio-\n
   data vastaamaan slave yksikön\n
   konfiguraatiota; boottaa järjestelmä
1229:
Profibus binääri PRMvirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Parametridata binääri\n
  tiedostossa ei ole slave yksikön\n
  hyväksymä osoitteessa %i.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta binääritiedoston parametri-\n
   data vastaamaan slave yksikön\n
   konfiguraatiota; boottaa järjestelmä
1230:
Yksikkö konfig.virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikkö %s on konfiguroitu\n
  järj.parametreissä, mutta puuttuu\n
  tai virheellinen profibus binääri-\n
  tiedostossa.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta/muuta järj.parametrit\n
2. Tarkasta/muuta profibus bin.tiedosto.
1240:
Yksikkö väärässä väylässä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikkö %s ei voi olla\n
  väylässä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Siirrä yksikkö SIM väylään\n
   ja boottaa järjestelmä
1241:
Liikaa kortteja väylässä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Korttien lukumäärä väylässä %s\n
  ei saa ylittää %d.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Pienennä määriteltyjen korttien\n
   määrää ja boottaa järjestelmä
1242:
Väärä sign. määrä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikkö %s osoitteessa %s\n
  koostuu ei tuetusta määrästä\n
  io-signaaleja, nimittäin %d.\n
  4, 8, 16, 32, jne ovat tuettuja arvoja\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vaihda yksikkö.\n
2. Varmista, että EIO.cfg on OK.\n
3. Uud.konfiguroi IBS verkko.
1243:
Väärä väylän käynn.tila\n
Kuvaus\Syy:\n
- IBS :n oltava RUN tilassa\n
  kun robottiohjaus käynnistetään.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkista IBS parametrimuisti.\n
2. Tarkasta, että oikea IBS boottaus\n
   valinta on tehty.
1244:
IBS-yksikön tyyppi väärä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksiköllä %s osoitteessa %s\n
  on yksikkötyyppi, jota ei tueta\n
  järjestelmässä.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vaihda yksikkö.\n
2. Varmista, että EIO cfg-tied. on OK.\n
3. Uud.konfiguroi IBS verkko.
1245:
Yksikkö ei määr. IBS:ssä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksiköllä %d.%d ei ole osoitetilaa\n
  IBS-järjestelmässä.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Muuta IBS-konfig. CMD-työkalulla,\n
   käytä prosessidata menua.\n
   Lisää osoite yksikölle.
1246:
Ei pääsyä IBS dataan\n
Kuvaus\Syy:\n
- Pääsy dataliityntään IBS-kortilla\n
  on kielletty. %s ei\n
  suoritettu, virhekoodi %d.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. IBS on viallinen. Vaihda kortti\n
2. Tarkista IBS sisäinen konfigur.
1247:
Ei sisäistä slave konf.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Sisäistä slave'a IBS kortilla\n
  ei ole konfiguroitu.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Konfiguroi sisäinen slave käyttäen\n
   CMD-työkalua\n
2. Boottaa järjestelmä.
1248:
Yks ei konf. IBS-väylässä\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikköä osoitteessa %s ei ole\n
  konfiguroitu IBS verkossa\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Varmista, että EIO.cfg on OK.\n
2. Uud.konfiguroi IBS verkko.
1249:
Yksikkö ei konfiguroitu\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikkö osoitteessa %d.%d on\n
  konfiguroitu IBS verkossa\n
  mutta ei I/O parametreissa.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Varmista, että EIO.cfg on OK.\n
2. Uud.konfiguroi IBS verkko.
1250:
Ei voi konf. ibs korttia\n
Kuvaus\Syy:\n
- Virhe konfiguraatiotiedostojen\n
  latauksessa IBS kortille.\n
  IBS virhekoodi: %X\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta polku konfig.tiedostoihin.\n
2. Tarkasta konfig.tiedostojen oikeell.\n
3. Tarkasta ym virhe,katso IBS manuaali:\n
   Firmware Service and Error Messages
1251:
Signaali tavunvaihtovirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- NoOfBits, StartBit ja Phsig\n
  yhdistelmä ei ole oikea SwapBytes:lle\n
  signaalilla %s-%d\n
  yksikössä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkista, että NoOfBits, StartBit ja\n
   Phsig ovat paikk. pitäviä\n
   SwapBytes:lle. Kaikkien tulee\n
   koostua kokon. tavuista.
1252:
Signaali bitinvaihtovirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- NoOfBits, StartBit ja Phsig\n
  yhdistelmä ei ole oikea SwapBits:lle\n
  signaalilla %s-%d\n
  yksikössä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkista, että NoOfBits, StartBit ja\n
   Phsig ovat paikk. pitäviä\n
   SwapBits:lle. Kaikkien tulee\n
   koostua kokon. tavuista.
1253:
DigSign. bitinvaihtovirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- BitSwap ja ByteSwap tulokytkin on tar-\n
  koitettu vain analog. signaaleille ja\n
  ei ole hyväksyttävä signaalille %s-%d\n
  yksikössä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Käytä SwapBits ja/tai SwapBytes\n
   sen sijaan
1254:
NoOfBits arvo väärä\n
Kuvaus\Syy:\n
- NoOfBits tuloarvo on väärä\n
  signaalille %s-%d yksikössä\n
  %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkista, että arvo on välillä 4\n
   ja 32.
1255:
Ei fyysistä objektia\n
Kuvaus\Syy:\n
- Fyysistä objektia  %s-%d:lle\n
  yksikössä %s ei löydy.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkista, että NoOfBits, StartBit ja\n
   Phsig ovat paikkansapitäviä
1256:
Persistenttidata\n
Kuvaus\Syy:\n
- Edellinen alasajo ei sisältänyt\n
  persistenttidata tallennusta.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkista jännitesyöttö\n
2. Tiedostojärjestelmän lukitus
1257:
IBSslave väärä yks.tyyppi\n
Kuvaus\Syy:\n
- Annettu yksikkötyyppi '2' yksikölle\n
  osoitteella %s ei sopiva.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta EIO cfg-tiedosto
1258:
IBS tiedosto ei löydy\n
Kuvaus\Syy:\n
- Konfiguraatiotiedostoa\n
  IBS kortille ei löytynyt.\n
  tiedosto: %s\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Varmista, että tiedosto löytyy.\n
2. Vaihda polku\n
   EIO-konfiguraatiossa.
1259:
Ei voinut lukea IBS tied\n
Kuvaus\Syy:\n
- Virhe IBS kortin konfig. tiedoston\n
  luvussa.\n
  tiedosto: %s\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Lataa tiedosto uudelleen\n
   robotin ohjausjärjestelmään.\n
2. Boottaa järjestelmä uudelleen.
1260:
IBS väylävirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yhteys väylässä kadonnut.\n
  IBS virhekoodi: %X\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta IBS väylä\n
2. Tarkasta ylläoleva virhe, ks IBS\n
   manuaali:\n
   Firmware Service and Error Messages
1261:
Transport layer virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Fyysinen kanava siirtotasolle\n
  %s on virheellinen.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Varmista, että fyysinen kanava\n
   on voimassa, ks manuaali.
1270:
RIO parametri epäsopiva\n
Kuvaus\Syy:\n
- RIO solmu osoitteessa %d\n
  käynnistetään automaattisesti\n
  uudelleen, uusille param. sopivaksi\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Ei toimenpiteitä.
1271:
Parametri arvovirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- DeviceNet parametri yksikössä %s\n
  Arvotyyppiä tai arvopituus väärä\n
  Polku = %s,\n
  status = %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta param.konfiguraatio.
1272:
Parametri syntax virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- DeviceNet parametripolku syntax virhe\n
  yksikössä %s,\n
  Polku = %s,\n
  status = %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta param.konfiguraatio.
1273:
Yksikön konfig.virhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikköä %s ei konfiguroitu cfg\n
  tai binääri konfig. tiedostossa.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta cfg tiedosto\n
2. Tarkasta binääritiedosto (profibus).
1274:
IBS väylävirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Ei pysty määrittämään IBS kortin\n
  väylän toimintatilaa.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Käynnistä järjestelmä uudelleen
1275:
Ei voinut kirj. IBS tied.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Flash kortti on täynnä ja se on\n
  formatoitava\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Käynnistä järjestelmä uudelleen\n
2. tai formatoi flash kortti tai poista\n
   "NOFORMAT" cfg tiedostosta ja\n
   käynnistä järjestelmä uudelleen.
1276:
Yhteys saatu uud. yks.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yhteys saatu uudelleen\n
  yksikköön '%s'\n
\t\n

1277:
Ei voi luoda väylää\n
Kuvaus\Syy:\n
- Ei voi avata/konfiguroida väylää '%s'\n
  käyttäjäasetusten mukaan.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta konfiguraatio väylälle\n
   EIO-konfiguratiotiedostossa.\n
2. Tarkasta väylän kovo.
1279:
IBS väylävirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- Väärä toimintamoodi IBS kortilla.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Käytä CMD-työkalua ja aseta Väylä\n
   Toim.moodi tilaan "Asynch mit pulse"\n
2. Uud.käynnistä järjestelmä
1280:
Anal.sign. swapbitsvirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- SwapBits tulokytkin on\n
  tarkoitettu vain digit. signaaleille\n
  ja ei käy signaaleille %s-%d\n
   yksikössä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Käytä BitSwap:a sen sijaan
1281:
Analsign. Swapbytesvirhe\n
Kuvaus\Syy:\n
- SwapBytes tulokytkin on\n
  tarkoitettu vain digit. signaaleille\n
  ja ei käy signaaleille %s-%d\n
   yksikössä %s.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Käytä ByteSwap sen sijaan
1282:
Digit. tulo epäsopiva\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikössä osoitteessa %s ei ole\n
  digitaali tulokanavia\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vertaa konfiguraatiotiedostoa\n
   fyysiseen konfiguraatioon
1283:
Digit. lähtö epäsopiva\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikössä osoitteessa %s ei ole\n
  digitaali lähtökanavia\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vertaa konfiguraatiotiedostoa\n
   fyysiseen konfiguraatioon
1284:
Analog. tulo epäsopiva\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikössä osoitteessa %s ei ole\n
  analogisia tulokanavia\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vertaa konfiguraatiotiedostoa\n
   fyysiseen konfiguraatioon
1285:
Analog. lähtö epäsopiva\n
Kuvaus\Syy:\n
- Yksikössä osoitteessa %s ei ole\n
  analogisia lähtökanavia\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vertaa konfiguraatiotiedostoa\n
   fyysiseen konfiguraatioon
1286:
Kartoitus ei määr. sign.\n
Kuvaus\Syy:\n
- Uud. kartoit. signaalilla no %d\n
  yksikössä %s\n
  ei ole signaalimääritystä\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta uud.kartoit. yksiköiden ja\n
   signaalien konfig.tiedosto.\n
   Jokaiselle uud.kart. signaalille\n
   on oltava signaalimääritys.
1287:
TPU uud.käynnistetty\n
Kuvaus\Syy:\n
- Kommunikointi kadonnut OhjYksikön(TPU)\n
  ja IOtk:n välillä.\n
  TPU on käynnistetty uudelleen.\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Tarkasta ulkoinen kaapelointi mahd.\n
   huono suojaus/elektromagn. häiriö.\n
2. Tarkasta, että voima- ja signaali-\n
   kaapeloinnit on erotettu.
1292:
Slave yks. ylivuoto\n
Kuvaus\Syy:\n
- Slave yksiköiden määrä väylässä:\n
  %s\n
  ylittää %d\n
\t\n
Tarkistuslista:\n
1. Vähennä yksiköiden määrää
1369:
Error on I/O Bus\n
Description\Reason:\n
- An abnormal rate of errors on the\n
  %.8s Bus has been detected.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check bus terminators.\n
2. Check I/O bus for short-circuit.\n
3. Restart system.
1370:
Error on I/O Bus\n
Description\Reason:\n
- The DeviceNet channel %.8s\n
  has gone bus off.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check bus terminators.\n
2. Check I/O bus for short-circuit.\n
3. Restart system.
1371:
Recieve buffer overrun\n
Description\Reason:\n
- The DeviceNet channel %.8s\n
  recieve buffer overrun.\n
- You have lost one or more\n
  input signals.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reduce the load on the DeviceNet.
1372:
Send buffer overrun\n
Description\Reason:\n
- The DeviceNet channel %.8s\n
  send buffer overrun.\n
- You have lost one or more\n
  output signals.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reduce the load on the DeviceNet.
1373:
Invalid ModBus Config.\n
Description\Reason:\n
The PLC connecting to the Robot\n
has a faulty configuration.\n
\t\n
Check list:\n
1. First In-register: %d\n
2. Inputs in Bytes: %d\n
3. First Out-register: %d\n
4. Outputs in Bytes: %d.
1374:
ModBus Error\n
Description\Reason:\n
Unit '%s' reported\n
the following error:\n
%s\n
\t\n
Check list:\n
1. Check Device.\n
2. Check Configuration.
1375:
Read buffer overflow\n
Description\Reason:\n
The read buffer for DeviceNet is full\n
and you have lost a signal value.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reduce the load on DeviceNet.
1376:
Recovery Time Ignored\n
Description\Reason:\n
The recovery time for "BASE" is zero in\n
the config file. Since it's not allowed\n
to have recovery time zero for "BASE",\n
the default value is used (5s).\n
\t\n
Check list:\n
It is recommended to use the default\n
value for RecoveryTime for "BASE".\n
Check the EIO config file and change\n
RecoveryTime for "BASE".
1377:
Dengensha board failure\n
No contact with Dengensha PCI board.\n
Possible cause: Dengensha board not\n
present.\n
\t\n
Check the Dengensha PCI board.
1378:
Dengensha board failure\n
Failed to access the\n
Dengensha PCI board.\n
\t\n
Check the Dengensha PCI board.
1384:
CAN2 power down\n
No external power connected to CAN2\n
\t\n
Check the external power to CAN2
