102::
0:
SYS_FAIL: Purge Infodata niet te openen
1:
SYS_FAIL: EIO_UNIT AMA niet te openen
2:
PURGING STARTOP VOLGORDE
3:
ERROR: EIO_UNIT AMA Niet gereed
4:
EIO_UNIT AMA niet beschikbaar
5:
Initialisatie Status:
6:
PowerUp Status:
7:
Spoel Status:
8:
Stabilisatie Status:
9:
Onderhouds Status:
10:
Fout Status:
11:
NonEx robot
12:
Onbekende status
13:
Wachten tot de sensoren klaar zijn
14:
Wachten op hoge lucht flow
15:
Timer
16:
Wachten op stabiele lucht flow
17:
EExp gebied gespoeld
18:
Gaat door als fout weg is
19:
Wachten op AMA...
20:
Fout in signaal interface naar ACA
21:
Sensor Status:
22:
Spoel  Laag   Hoog   Hoog
23:
System Druk   Druk   Flow
24:
Fout code
25:
Laatste fout code
26:
Waarschuwings code
27:
Laatste waarschuwings code
30:
Seconden nog te gaan
31:
Spoel druk te laag.
32:
Spoel druk te hoog.
33:
Onverwachtte lage spoel druk.
34:
Onverwachtte hoge spoel druk.
35:
Verkeerde spoeltijd ingesteld.
36:
Spoel timers verschillen.
37:
Spoel timer herstart.
38:
Signaal op spoelsysteem 2.
41:
Hoge spoel flow verwacht.
42:
Low purge flow expected.
43:
High purge flow expected.
51:
Contr. voedingslucht en zoek naar lekken
52:
Controleer purgeunit en voedings lucht.
53:
Contr. purge unit, lucht en lekkages.
54:
Contr. purge unit, luchtvoeding.
55:
Contr. init timer op CMPU board (10-998)
56:
Vervang CMPU board.
57:
Systeem zal nog een keer spoelen.
58:
Contr. dummy plug voor spoelsysteem 2.
61:
Contr. purge unit, voeding en lekkages.
62:
Check purge unit and air supply.
63:
Check purge unit, air supply and leaks.
70:
Fout  71058
71:
Geen contact met I/O unit: ACA
72:
op bus BASE
73:
Controler lijst:
74:
1. Contr. ACA
75:
2. Contr. kabels
76:
De robot zal doorgaan met booten in:
77:
seconden
78:
WARNING! There is a NonEx plug in AEXB
