RLDAP::
100:
Die max. Stringlänge des Parameters\n
%.16s ist 5 Zeichen.\n
Siehe Spezifikation in %.16s.
101:
-string- Datenwert kontrollieren.
102:
Der Bereich des Parameters\n
%.16s\n
ist nur gültig von 1 - 4.\n
Siehe Spezifikation in %.16s.
103:
-num- Datenwert kontrollieren.
104:
Das spez. Signal %.16s\n
in der Instruktion %.16s\n
hat keine Referenz.
105:
E/A Konfiguration kontrollieren.
106:
Die opt. Signale \%.6s und\n
\%.6s zusammen verwenden.\n
Siehe Spezifikation in %.16s.
107:
Programm kontrollieren.
108:
Der IN-Parameter %.16s der\n
Instruktion %.16s ist kein\n
Datenfeld.
109:
Datendefinition kontrollieren.
110:
Die Dimension des Datenfeldes\n
%.16s ist zu groß.\n
Siehe Spezifikation in %.16s.
111:
Datendeklaration kontrollieren.
112:
Das Datenfeld %.16s der\n
Instruktion %.16s ist nicht\n
korrekt definiert.
113:
Die Daten gegen die Spezifikation\n
kontrollieren.
114:
Das Ereigniszeit Datenfeldelement\n
%.16s%.3s ist kleiner als 0.\n
Siehe Spezifikation in %.16s.
115:
Daten des Zeitereignises kontrollieren.
116:
Der Datenselektor %.16s in\n
der Instruktion %.16s\n
ist nicht gültig.
117:
Den Datenselektor gegen die\n
Spezifikation kontrollieren.
118:
Der Selektor %.16s in\n
der Instruktion %.16s\n
ist nicht gültig.
119:
Den Selektor gegen die Spezifikation\n
kontrollieren.
120:
Fehlendes optionales Argument in\n
Instruktion %.16s. es muß\n
sein:  \%.8s oder \%.6s.
121:
Siehe Spezifikation für diese\n
Instruktion.
