27::
0:
IO & Kommunikation
1000:
Ej kompatibel Bus/Typ\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Enhetstyp %s: har en typ som\n
  inte är kompatibel med sin buss.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra buss för enheten\n
2. eller ändra enhetstyp
1001:
Duplicerad adress\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Samma adress för enhet %s och %s\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera adressen\n
2. Kontrollera bussen
1002:
Otillåten enhetstyp\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Enhet %s: har en ospecificerad\n
  enhetstyp: %s.\n
\t\n
Checklista:\n
1.Kontrollera enhetstypen mot den\n
  som är specificerad för enheten.
1003:
Otillåten enhet\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Enheten angiven för signal %s\n
  är ospecificerad i enhetssektionen\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra namnet på enheten\n
2. Lägg till en ny enhet till\n
enhetslistan
1004:
Otillåten signallängd\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Längden för signal %s måste vara 1\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra längden till 1 eller ta bort\n
   uppgiften.
1005:
Otillåten filtertid\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Passiv filtertid\n
  ska vara 0 eller %d - %d ms\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra filtertiden
1006:
Otillåten filtertid\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Aktiv filtertid\n
  ska vara 0 eller %d - %d ms\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra filtertiden
1007:
För många logiska värden\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Logiskt max\n
  är mindre än eller lika med\n
  logiskt min\n
\t\n
Checklista:\n
1. Korrigera värdena så att max är\n
större än min
1008:
För många fys. värden\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Fysiskt max\n
  är mindre än eller lika med\n
  fysiskt min\n
\t\n
Checklista:\n
1. Korrigera värdena så att max är\n
större än min
1009:
Otillåten typ\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Signalens typ är otillåten\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra typen
1010:
Signal utanför området\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Fysiskt\n
  signalnummer + längd - 1 är större\n
  än max värdet för enheten: &d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra fysiskt signalnummer.\n
2. Ändra längden.\n
3. Ändra signaltyp.
1015:
För många Digital In\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antalet Digital IN kanaler på\n
  kort %s är större\n
än %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet Digitala Ingångar
1016:
För många Digital Ut\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antalet Digitala Ut kanaler på\n
  kort %s är större\n
  än %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet Digitala Utgångar
1017:
Ingen aktiv signal\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Aktiv signal för korskoppling saknas\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ange aktiv signal
1018:
För många aktiva signaler\n
Beskrivning\Orsak:\n
- För många aktiva signaler för kors-\n
koppling\n
\t\n
Checklista:\n
1. Enbart en aktiv signal får anges
1019:
Signaldefinition saknas\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signalen %s för\n
  korskoppling är ej definierad\n
\t\n
Checklista:\n
1. Definiera signalnamnet i signal\n
sektionen
1020:
Ingen resultat signal\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Resultat-signal saknas\n
\t\n
Checklista:\n
1. Minst en resultat-signal måste anges.
1021:
Duplicerad korskoppling\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signalen %s är både FRÅN och TILL\n
\t\n
Checklista:\n
1. Samma signal kan inte ges för både\n
   FRÅN och TILL
1022:
Fysiskt max för högt\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s\n
- Fysiskt max värde > %.3f\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra värdet i konfigurationen
1023:
Fysiskt min för lågt\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s\n
- Fysiskt min värde < %.3f\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra värdet i konfigurationen
1024:
Fysiskt värde för högt\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s\n
- Aktuellt värde = %d > Maxvärde = %d\n
- Värdet är satt till maxvärdet\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra fysiska maxvärdet i\n
    konfigurationen
1025:
Fysiskt värde för lågt\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s\n
- Aktuellt värde = %d < Minvärde = %d\n
- Värdet är satt till minvärdet\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra fysiska minvärdet i\n
    konfigurationen
1026:
Logiskt värde för högt\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s\n
- Aktuellt värde = %d > Maxvärde = %d\n
- Värdet är satt till maxvärdet\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra logiska maxvärdet i\n
    konfigurationen
1027:
Logiskt värde för lågt\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s\n
- Aktuellt värde = %d < Minvärde = %d\n
- Värdet är satt till minvärdet\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra logiska minvärdet i\n
    konfigurationen
1033:
För många Digitala In\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antalet Digitala ingångar är för\n
  många på kort adress %d\n
  max antal är %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra konfigureringen för kortet
1034:
För många Digitala Ut\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antalet Digitala utgångar är för\n
  många på kort adress %d\n
  max antal är %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra konfigureringen för kortet
1036:
Ej giltigt namn\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antal tecken i namnet\n
- %s\n
- är fler än %d tecken eller\n
- namnet saknas\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ge ett nytt namn med\n
   färre tecken.
1037:
IO korskopplings fel\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signalen %s är både FRÅN och TILL\n
  i samma kedja\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra konfiguration för\n
   korskopplingen där signalen över\n
   är inkopplad.
1038:
IO korsdjup för hög\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Kors kopplingen i samma kedja\n
är för djup. Första signal namn:\n
- %s\n
\t\n
Checklista:\n
1. Gör korskopplingen mindre djup.
1041:
För många Analoga Ut\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antalet Analoga utgångar\n
  för kort %s är fler än %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet Analoga utgångar.
1042:
För många Analoga In\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antalet Analoga Ingångar\n
  för kort %s är fler än %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet Analoga ingångar.
1043:
Signal fel\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Typen för specificerad signal %s\n
kan inte anslutas till specificerat kort\n
\t\n
Checklista:\n
1. Byt till en annan typ.\n
2. Byt till ett annat kort.
1044:
Fysiskt signal fel\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Antalet och eller längden av\n
  signalen %s är större än %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra fysiskt signal nummer\n
2. Ändra längden
1045:
Filter spec. fel\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s : Ingen\n
  filter tid kan specificeras för denna\n
  typ av signal\n
\t\n
Checklista:\n
1. Sätt filter tiden till 0 eller ta\n
   bort instuktionen.
1046:
Skalnings fel\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Ingen skalning kan göras.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ta bort skalningen.
1049:
Param. inverterings fel\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: Den här\n
  typen av signal kan inte inverteras\n
\t\n
Checklista:\n
1. Endast digitala signaler kan\n
   inverteras.
1050:
Korssignal ej digital.\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s: är inte en digital signal\n
\t\n
Cecklista:\n
1. Endast digitala signaler kan\n
   korskopplas.
1052:
Korstabell full.\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Summan av olika FRÅN signaler adderad\n
  med den totala summan av TILL signaler\n
  får inte överstiga %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet signaler.
1053:
Ingen RIO kommunikation\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Ingen åtkomst med kortet beroende\n
  på att kommunikationen är nere\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera kommunikations kabeln\n
   till kortet\n
2. Kontrollera om kortet är avslaget
1054:
Fel signaltyp\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s:\n
  Fel signaltyp.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra typen.
1055:
Felaktigt signalnamn\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Symbol %s är ej definierad\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra ovanstående symbolnamn
1056:
PF Återstart misslyckades\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Symbol %s: kunde inte initieras för\n
  återställande av strömavbrott.\n
  Tabellen för PF är full.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Öka tabellstorleken i uppstartsfilen.\n
2. Avlägsna några andra signaler från\n
   återställningslistan.
1058:
Ingen kontakt, I/O-enhet\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Ingen kontakt med I/O-enhet: %s\n
  på buss: %s\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera adresserna på alla\n
   I/O-enheter som är anslutna till\n
   bussen.\n
2. Ändra adressen.
1059:
Konfig.fel Can-nod.\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Fel vid konfigurering av Can-nod\n
  ansluten till nod-adress %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Korrigera konfigurationen för Can-\n
   noden på given adress.
1061:
I/O-bussfel\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Onormala feltakt på buss %s\n
  har upptäckts.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera bussen.\n
2. Varmstarta.
1072:
Inget sparande vid signal\n
Beskrivning\Orsak:\n
- Signal %s har ej satt\n
  Spara attributet till JA.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Sätt Spara attributet.
1073:
Fel på I/O-bussen.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Onormal feltakt har upptäckts på\n
  %s bussen.\n
  Konnektorn för External CAN I/O\n
  måste stängas av.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera buss-avslutare.\n
2. Kontrollera kortslutning på I/O-buss.\n
3. Varmstarta.
1074:
För många Konfig.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- IBS startkvartil och rack-storlek\n
  är utanför tillåtet värde för kort %s.\n
\t\n
Checklista:\n
1. För startkvartilen 1 måste rack-\n
   storleken vara mindre än 5.
1076:
Komm. fel från rtp1\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Ingen respons från den\n
  seriella linjen.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera enheten eller\n
   anslutningen.
1077:
Komm. fel från rtp1\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Det mottagna meddelandet\n
  kan inte levereras.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera kommunikationsflödet.
1078:
Komm. fel från rtp1\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Responsen från enheten har\n
  en ogiltig ramordning.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera den seriella linjen\n
   för störningar
1079:
Pulserande grupputgång\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Pulserande grupputgång ej\n
  tillåten.\n
\t\n
Checklista:\n
1. ---
1080:
enhetstyp-tabell är full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Antal enhetstyper får ej\n
  överstiga %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet enhetstyper.
1081:
Fysisk tabell full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Antal fysiska signaler får ej\n
  överstiga %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet fysiska signaler.
1082:
Signal tabell full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Antalet användar definierade signaler\n
  plus panel-signaler får ej\n
  överstiga %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet signaler.
1083:
Symbol tabell full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Antalet symboler får ej\n
  överstiga %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet symboler.
1084:
Triggr tabell full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Antalet prenummererade signaler\n
  får ej överstiga %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet prenummererade\n
   signaler.
1085:
Enhetstabell full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Antalet kort får ej\n
  överstiga %d.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet definierade kort.
1094:
För många korsaktörer def\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Korskopplingen har för många\n
  "Från" signaler : %s.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera kors konfigurationen.
1095:
För lång korsaktör-sträng\n
Beskrivning/Orsak:\n
- "Från" delen i kors-strängen\n
  är för lång : %s.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera kors konfigurationen.
1097:
Parameter-lagringsfel\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signal %s: Denna typ av signal\n
  kan inte ha lagringsmöjlighet.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Bara digitala signaler kan lagras.
1098:
NFS server förlorad.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Kontakten med NFS servern\n
  '%s' har förlorats.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera NFS-servern.\n
2. Kontrollera nätverkskoppling.\n
3. Kontrollera konfigurering.
1099:
Trusted NFS serv förlorad\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Kontakten med Trusted NFS server\n
  '%s' har förlorats.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera NFS-servern.\n
2. Kontrollera nätverkskoppling.\n
3. Kontrollera konfigurering.
1101:
Okänt bussnamn.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Kort %s:\n
  Okänt bussnamn %s\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra bussnamnet för kortet i\n
   enhetstyp konfigurationen.
1102:
DeviceNet inkompatibelt\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Nod %d:\n
  Internt info:\n
  %s,%d\n
  (%s)\n
\t\n
Checklista:\n
1. Koppla bort noden från bussen.\n
2. Kontakta ABB.
1103:
Fel på I/O-bussen\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Onormal felfrekvens har upptäckts på\n
  %s bussen.\n
  Anslutningen för Robot CAN I/O\n
  har stängts av.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera buss-avslutare.\n
2. Kontrollera I/O-bussen, kortslutning.\n
3. Varmstarta.
1104:
Fel på I/O-bussen\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Onormal felfrekvens har upptäckts på\n
  %s bussen.\n
Anslutningarna för Extern CAN I/O och\n
Robot CAN I/O har stängts av.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera buss-avslutare..\n
2. Kontrollera I/O-bussen, kortslutning\n
3. Varmstarta.
1113:
IBS kommando misslyckades\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Varning p g a: %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera InterBus-S konfiguration\n
   enligt ovanstående felkod..
1114:
Ogiltig IP adress\n
Beskrivning/Orsak:\n
'%s' är inte en giltig IP adress\n
\t\n
Checklista:\n
1.Kontrollera komunikations-konfig.
1115:
Ogiltig subnet mask\n
Beskrivning/Orsak:\n
'%s' är inte en giltig subnet mask\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera kommunikations-konfig.
1117:
Batteriövervakning res.\n
Beskrivning/Orsak:\n
Batteriets kapacitet = %d\n
\t\n
Checklista:
1118:
Tillstånd batteriövervak.\n
Beskrivning/Orsak:\n
Batteriövervakningen är i fel tillstånd.\n
Tillståndet är = %s\n
\t\n
Checklista:
1119:
IO-enhetstabell är full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Maximalt antal IO-enheter av\n
  typen %s har överskridits.\n
  Max = %d\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet IO-enheter.
1120:
RAP-option ej installerad\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Optionen för RAP-kommunikation måste\n
  vara inladdad för att konfigurera RAP\n
  eller använda SCWrite.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Boota om roboten med optionen för\n
   RAP-kommunikation.
1121:
RAP startup misslyckades.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Initialiseringen av RAP misslyckades.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera Intern-loggen\n
   för beskrivning.
1122:
Felaktig IP adress.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Adressen '%s'\n
  i protokollet '%s'\n
  är inte en korrekt IP adress.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra adressen.
1123:
Inget matchande protokoll\n
Beskrivning/Orsak:\n
Överförings-protokollet '%s'\n
till applikationsprotokoll '%s'\n
kunde inte hittas.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra överförings-protokoll.
1124:
Fel protokoll för NFS.\n
Beskrivning/Orsak:\n
Överförings-protokollet för\n
NFS-protokollet '%s' måste\n
vara 'TCP/IP'.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra överförings-protokoll.
1125:
Monterings-tillsånd nekat\n
Beskrivning/Orsak:\n
Tillsånd nekades att montera\n
katalogen '%s'\n
på servern '%s'.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ändra User eller Group ID.
1126:
Katalogen ej exporterad\n
Montering av katalogen '%s'\n
som '%s' misslyckades\n
eftersom den inte är exporterad på\n
server-dator '%s'.\n
Protokoll: '%s'.\n
\t\n
Checklista:\n
Exportera katalogen på server-datorn.\n

1127:
Inte samma ID\n
Beskrivning/Orsak:\n
User och Group ID måste ha samma\n
värde för alla remote diskar.\n
\t\n
Checklista:
1128:
Ethernet option ej inst.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Optionen Ethernet Services måste vara\n
  installerad för Remote diskar.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Boota om med optionen\n
   Ethernet Services.
1129:
För många remote diskkar.\n
Beskrivning/Orsak:\n
Max antal remote monterade\n
diskar är '%d'.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet remote monterade\n
   diskar.
1130:
För många remote servrar\n
Beskrivning/Orsak:\n
Max antal servrar för remote monterade\n
diskar är '%d'.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Reducera antalet servrar.
1131:
Kunde ej montera katalog\n
Beskrivning/Orsak:\n
Montering av katalogen '%s'\n
på datorn '%s' misslyckades.\n
Protokoll: '%s'.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera setup av NFS-servrar.
1132:
Batteriövervakning låst\n
Beskrivning/Orsak:\n
Batteriövervakningen är låst eftersom\n
ett power Av/På utförs.\n
Kommer att släppas %s.\n
\t\n
Checklista:
1133:
Batteriet ej laddat.\n
Beskrivning/Orsak:\n
Batteriet har inte laddats efter\n
första laddnings-tillståndet.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera att batlow-signalen är\n
   kopplad till DSQC347.\n
2. Kontrollera batterianslutningar.\n
3. Kontrollera batteriet.
1137:
Felkod från enhet.\n
Beskrivning/Orsak:\n
Följande fel returnerades:\n
%s\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera param.konfig. av enheten
1139:
Access-fel från IO\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Kan inte läsa eller skriva\n
  signalen %s\n
  p g a kommunikationen är nere.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Kontrollera varför i meddelandet,\n
   'Ingen kontakt, I/O-enhet'\n
 
1140:
Parameterfel active high\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signal %s: Denna typ av signal kan\n
  inte sättas till active high.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Endast utsignaler kan sättas\n
   till active high.
1141:
grundvärde utanför område\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Grundvärdet för\n
  signalen %s\n
  är utanför sitt område.\n
\t\n
Checklista:\n
1.Ändra grundvärdet i konfigurationen.
1142:
Parameterfel\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signal %s: Denna typ av signaler kan\n
  inte tilldelas ett grundvärde.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Endast utsignaler kan tilldelas\n
   ett grundvärde.
1143:
CTS/RTS ej tillåtet\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Seriekanal %s:\n
  kan inte ha tillvalet RTS/CTS.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ta bort tillvalet från konfiguration.
1146:
Prenumerationsfel\n
Beskrivning/Orsak:\n
- maxgräns är lägre än mingräns\n
  maxgräns = %f mingräns = %f.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Korrigera och försök igen
1153:
Kan ej accessa parameter\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Enheten %s har parametrar\n
  som inte kan editeras från\n
  programmeringsenheten.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Spar EIO-konfig. till en fil.\n
2. Använd texteditor för att ändra\n
   parametrarna.
1156:
IPC-kön full.\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Ipc-kö %s var\n
  full vid sändande till traprutin.\n
\t\n
Check list:\n
1. Gör en varmstart.
1157:
Ogiltig app-typ\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Komm.enhet %s: har en\n
  ospecifiserad Com app type:\n
  %s.\n
\t\n
Checklista:\n
1.kontrollera Com app type mot\n
  den som är specifiserad för Com app
1159:
Otillåten Signalaccess\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signal %s:\n
  Antalen tecken i\n
  Access %s\n
  är större än %d eller så sanknas namn.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Ge ett nytt namn som ryms inom\n
   begränsningarna.
1160:
OtillåtenAccessnivå\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signal %s:\n
  Accessnivå %s i\n
  grupp %s är otillåten.\n
- Tillåtna val: all/man/auto/none.\n
\t\n
Check list:\n
1. Ge ny accessnivå för gruppen.
1161:
Access-namn saknas\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signal %s\n
  Access-namnet %s\n
  saknas i EIO_USER_ACCESS.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Definiera %s i EIO_USER_ACCESS\n
   eller ändra Access-namn.
1163:
Signal på intern enhet\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signalen %s får ej\n
  kopplas till %s\n
  eftersom enheten är intern.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Koppla signalen till en annan enhet.
1164:
Intern signal i korskoppl\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Signalen %s får ej\n
  korskopplas till\n
  signalen %s\n
\t\n
Checklista:\n
1. Se till att inga av signalerna\n
   är interna.
1165:
FTP server went down\n
Description\Reason:\n
The connection to a non-trusted\n
FTP server has been lost.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check cable and FTP server settings.
1166:
FTP server went down\n
Description\Reason:\n
The connection to a trusted\n
FTP server has been lost\n
\t\n
Check list:\n
1. Check cable and FTP server settings.
1167:
Wrong transmission prot.\n
Description\Reason:\n
Wrong transmission protocol\n
was found in the configuration\n
for protocol '%s'.\n
Only TCP/IP is supported.\n
\t\n
Check list:\n
1. Change the transmission protocol.
1168:
Could not login\n
Logon to FTP server was denied\n
because of unknown username and/or\n
password.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check that username and passwords\n
are the same on FTP server and robot.
1169:
Ethernet not installed\n
Description\Reason:\n
The Ethernet option with FTP is not\n
installed on this system.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reboot and install the Ethernet\n
   Services with FTP option.
1171:
Otillåten I/O-enhet\n
Beskrivning/Orsak:\n
- Enhetstypen %s som används\n
  av enhet %s är\n
  ej av ABB-typ.\n
\t\n
Checklista:\n
1. Se till att optionen I/O Plus\n
   är installerad.
1205:
Could not mount dir\n
Description\Reason:\n
Mounting directory '%s'\n
on the computer '%s' failed\n
Protocol: '%s'.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check the FTP server setup
1231:
Wrong Profibus file\n
Description\Reason:\n
- Profibus binary file is not accepted\n
  by unit %.16s at address:\n
  %.4d.\n
  The unit can not be enabled.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check the binary file\n
2. Check the unit type\n
3. Check the unit address
1262:
Fieldbus comm. failure\n
Description\Reason:\n
Communication with\n
'%s'\n
master failed on unit with mac id\n
'%d'\n
\t\n
Check list:\n
1. Check the connection to the gateway
1263:
CAN comm. failure\n
Description\Reason:\n
CAN communication failed due to\n
'%s'\n
code:'%d'\n
\t\n
Check list:
1278:
Mount Permission denied\n
Description\Reason:\n
Permission was denied to mount\n
the directory '%s'\n
on the server '%s'.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check the username and password.
1288:
Mount Path too large\n
Description\Reason:\n
Mount path is too large. Mount path =\n
FTP server mount point + server path.\n
Max length: '%d'.\n
Protocol: '%s'.\n
\t\n
Check list:\n
1. Change FTP server mount point or\n
   server path.
1289:
Memory partition too big\n
Description\Reason:\n
The mem partition for communication\n
purposes cannot be allocated.\n
The requested partion = %d kB.\n
System memory partition will be used.\n
\t\n
Check list:\n
1. Decrease commPartSize.
1290:
Failed to add FTP device\n
Description\Reason:\n
Adding the FTP device '%s'\n
to the operating system failed.\n
Application protocol: %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Try to change local path.
1291:
Invalid local path\n
Description\Reason:\n
Local path for FTP device '%s'\n
is invalid.\n
\t\n
Check list:\n
1. Local path must end with ':'.
