71::
0:
Sol.arc
1:
Ajuste sold..
2:
Ajuste oscil..
3:
Ajuste seam..
4:
(Ajuste track)
5:
Bloquear...
6:
Bloqueo
7:
Desbloq
8:
Cancela
9:
OK
10:
Bloqueo Sold.arco
11:
Bloquear proceso, pulsar Bloqueo
12:
Activar proceso, pulsar Desbloq
13:
Bloqueado
14:
Proceso
15:
x
16:

17:
Soldad.
18:
Oscilac.
19:
Tracking
20:
Soldad.
21:
Oscilac.
22:
Track
23:
Ajuste S.arco
24:
Cambiar valor actual
25:
Datos soldadura
26:
Ajuste
27:
Actual
28:
Seleccionar dato
29:
Origen >
30:
Actu >
31:
-
32:
+
33:
Restau
34:
Ajuste oscil. sold.
35:
Datos de oscilacion
36:
Actuali
37:
Actualiza valor origen
38:
Origen
39:
Ajuste   Actual
40:
aw_inhibit
41:
weldBlocked
42:
weaveBlocked
43:
trackBlocked
44:
seamdata
45:
welddata
46:
weavedata
47:
Alim hilo manual...
48:
Gas act/des
49:
Alim. hilo manual
50:
Para avanzar, pulsar Avance
51:
Para retoceder hilo, pulsar Atras
52:
El hilo esta en marcha mientras
53:
La tecla de funcion esta pulsada
54:
Avance
55:
Atras
56:
(Desbl)
60:
bool
61:
Selecc. sist. Sold..
62:
Sistema:
63:
Incrementos..
64:
Incr. ajuste sold.
65:
Tension:
66:
Distancia:
67:
Alimentacion hilo:
68:
Velocidad soldadura:
69:
Seleccion sist.sold.
70:
curr_aw_data
71:
curr_system_nr
72:
curr_weld
73:
curr_weld_type
74:
curr_seam
75:
curr_seam_type
76:
curr_weave
77:
curr_weave_type
78:
string
80:
Act/Des Gas manual
81:
Para activar, pulse ActGas
82:
El gas esta abierto mientras
83:
se mantenga la tecla pulsada
84:
ActGas
86:
 
87:
awproc_id
88:
ipm_id
89:
user_data
100:
Sensor manual Sold Act/Des
101:
Para activar sensor, pulsar Act
102:
Para desactivar sensor, pulsar Des
103:
Act
104:
(Act)
105:
Des
106:
(Des)
107:
Y:
108:
Z:
109:
Sepa.
110:
*****
111:
Coordenadas sensor
112:
Junta:
113:
Error de sensor\n
\n
   Error comunicacion
114:
Error de sensor\n
\n
   Error general
115:
Error de sensor\n
\n
   Sensor ocupado
116:
Error de sensor\n
\n
   Orden desconocida
117:
Error de sensor\n
\n
   Numero variable ilegal
118:
Error de sensor\n
\n
   Alarma externa
119:
Error de sensor\n
\n
   Error de camara
120:
Error de sensor\n
\n
   Error de temperatura
121:
Error de sensor\n
\n
   Valor fuera de rango
122:
Error de sensor\n
\n
   Error test camara
123:
OK
124:
Sensor...
125:
(Sensor)
126:
Coordenadas Robot
127:
Calibracion:
140:
Medir valores..
141:
Valores medida
142:
         Actual
143:
V
144:
A
145:
Tension
146:
Corriente
147:
Sin datos
148:

149:
El valor original es cero.\n
Revertir implica que el valor actual\n
debe ser zero.\n
\n
OK revertir?
150:
RotX:
151:
RotY:
152:
RotZ:
