81::
0:
aw_si
1:
Metodo
2:
Material
3:
Gas
4:
Dimension hilo
5:
Llenado de crater
6:
Arranque lento
7:
Arranque caliente
8:
Sinergico
9:
Tension
10:
Velocidad hilo
11:
Velocidad final hilo
12:
Tension final
13:
Tiempo llenado crater
14:
Tiempo postquemado
15:
Vel. Hilo arr. caliente
16:
Tension arr. caliente
17:
Tiempo arr. caliente
18:
Propiedades dinamicas
19:
Tipo Reg.
20:
Pulso final
21:
Intensidad pulso
22:
Tiempo pulso
23:
Intensidad background
24:
Frecuencia
25:
Ka
26:
Tiempo rampa
27:
Ki
28:
Intensidad pulso final
29:
Intensidad back. final
30:
Frecuencia final
40:
Intensidad
51:
Arco corto
52:
Pulso corto
53:
Arco spray
61:
Fe
62:
Ss
63:
Ss Duplex
64:
AlMg 5356
65:
AlSi 4043
66:
MCW Fe
67:
FCW Fe
68:
BFCW Fe
69:
RFCW Ss
70:
MCW Ss
71:
RFCW Ss Duplex
72:
Aleacion Ni
73:
Mat. usuario 1
74:
Mat. usuario 2
75:
Mat. usuario 3
76:
Mat. usuario 4
91:
CO2
92:
Ar+20%CO2
93:
Ar+2%O2
94:
Ar
95:
He
96:
Ar+30%He+1%O2
97:
Ar+2%CO2
98:
Ar+3%CO2+1%H
99:
Ar+5%CO2
100:
Ar+5%CO2+5%O2
101:
Ar+32%He+3CO2+1H
102:
Ar+%8CO2
103:
Ar+23%CO2
104:
Ar+15%CO2+5%O2
105:
Ar+50%He
106:
Autoprotegido
107:
Ar+16%CO2
108:
Ar+25%CO2
109:
Gas usuario 1
110:
Gas usuario 2
111:
Gas usuario 3
112:
Gas usuario 4
121:
0.6 mm
122:
0.8 mm
123:
1.0 mm
124:
1.2 mm
125:
1.4 mm
126:
1.6 mm
127:
2.0 mm
128:
2.4 mm
129:
1.0 mm inf
130:
1.0 mm sup
131:
1.2 mm inf
132:
1.2 mm sup
133:
0.9 mm
134:
Dim hilo usuar 1
135:
Dim hilo usuar 2
136:
Dim hilo usuar 3
137:
Dim hilo usuar 4
151:
3/127 pulgadas
152:
4/127 pulgadas
153:
5/127 pulgadas
154:
6/127 pulgadas
155:
7/127 pulgadas
156:
8/127 pulgadas
157:
10/127 pulgadas
158:
12/127 pulgadas
159:
5/127 pulg. inf
160:
5/127 pulg. sup
161:
6/127 pulg. inf
162:
6/127 pulg. sup
163:
4.5/127 pulgadas
164:
Dim hilo usuar 1
165:
Dim hilo usuar 2
166:
Dim hilo usuar 3
167:
Dim hilo usuar 4
181:
Off
182:
On
183:
Llen.crat. corto
184:
Llen.crat. pulso
211:
V
212:
A
213:
s
214:
ms
215:
%
216:
Hz
217:

218:
m/min
219:
mm/s
220:
ipm
221:
cm/min
250:
Sin datos
251:

