80::
0:
Communication
1:
Liaison série
2:
Nom
3:
Vitesse (bauds)
4:
Parité
5:
Nbre de bits
6:
Pas de bit stop
7:
Protocole
8:
Adresse Locale
9:
Adresse distant
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
SANS
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
Sans
26:
impaire
27:
paire
28:
ignorée
29:
Nom      Canal        Vitesse
30:
Canal
31:
Canaux Physiques
32:
Protocoles Transmission
33:
Protocoles Application
34:
Type
35:
Canal Phys.
36:
PortNo
37:
Nom         Connecteur
38:
Nom         Type        CanalPhys
39:
Nom         Type        Prot Trans.
40:
Prot Trans.
41:
Envoi mess démarrage
42:
VRAI
43:
FAUX
44:
on
45:
off
46:
Ctrl RTS/CTS
47:
Adresse Serveur
48:
Tout monter
49:
Sécurisé
50:
Chemin Local
51:
Chemin Serveur
52:
ID Utilisateur
53:
ID Groupe
54:
Oui
55:
Non
56:
Montrer sur PMA
57:
Passerelle
58:
Masq ss-réseau
59:
Duplex
60:
Full
61:
Half
62:
Autorise SUBSCW
63:
Utilisateur
64:
Mot de passe
65:
Connecteur
66:
Aucun
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
Taille max (kB)
