92::
0:
Testo Rapid saldatura a punti
1:
Assistenza
2:
Saltare
3:
Saldare di nuovo
4:
Riprovare
5:
Interruzione
6:
Routine di servizio pronta
7:
SWSYS01: Interrupt di superv. illegale
8:
SWSYS02: Interrupt di process. illegale
9:
SWSYS03: errore interno,\n
numero di errore non valido
10:
sw001: Spotdata non validi
11:
sw004: Errore pistola
12:
sw006: Errore di saldatura
13:
sw007: Valore non ammesso
14:
sw008: Errore pre-saldatura
15:
sw009: Errore post-saldatura
16:
Prog_no non valido negli spotdata
17:
Tip_no non valido negli spotdata
18:
Pressione pistola non valida in spotdata
19:
Pressione pistola non raggiunta
20:
Timeout apertura pistola
21:
Timeout saldatura pronta
22:
Valore dato non valido: sw_parity
23:
sw010: Errore comm.:
24:
Errore di comunicazione timer saldatura
25:
Dati spediti/ricevuti a/da saldatrice
26:
timer. Verificare la\n
connessione seriale !
27:
Equipaggiamento della pistola
28:
sw011: Instruction error
29:
No gun equipment activated
30:
equ_no non valido in spotdata
31:
sw012: Task in background
32:
Task in background arrestato,\n
riavviare il sistema !
33:
Manual actions not possible in service!
34:
Valore corrente
35:
Robtarget corrente:
36:
Saldatura annullata!
37:
La posizione è stata saltata
38:
nized with the main task, move the PP
39:
to main or reduce the load of the system
201:
CARICAMENTO PARAMETRI PISTOLA
202:
CARICAMENTO PROGRAMMI
203:
CARICAMENTO RAMPA RISCALDAMENTO
204:
CARICAMENTO PARAMETRI POSIZIONE
205:
CARICAMENTO PARAMETRI FORZA
206:
FINE CARICAMENTO PARAMETRI
211:
Richiesto trattamento elettrodi
212:
Richiesta modifica elettrodi
213:
Eccessiva usura elettrodi
214:
Richiesta inizializzazione pistola
215:
Errore in sendraw no
216:
Errore Floppy disk
220:
Errore Floppy disk
221:
Scheda SWIT mancante
222:
Frequenza non attesa
223:
Nessuna conduzione nel tiristore
224:
Temperatura Tiristori
225:
Tiristori non alimentati
226:
Corto circuito Tiristori
227:
Nessuna tensione riferimento
228:
Cambiamento Fase
229:
Impossibile misurare frequenza
230:
Numero programma
231:
Corrente rich. troppo bassa
232:
Corrente rich. troppo alta
235:
Corrente misurata troppo bassa
236:
Corrente misurata troppo alta
237:
Punti fuori tolleranza
240:
Corrente max troppo bassa
241:
Corrente min troppo alta
242:
Nessuna misuraz corrente
245:
Offset Output Analog troppo alto
246:
Posizione sensore fuori limite
247:
Posizione assoluta persa
248:
Mancanza di parte
250:
ERRORE SWIT:
255:
Tiristori non in potenza
256:
Tiristori in corto circuito
