54::
27:
kirjoitussuojattu
28:
ei pätevä digit. kirjoitusoperaatiolle
29:
ei pätevä analog. kirjoitusoperaatiolle
30:
ei pätevä digit. lukuoperaatiolle
31:
ei pätevä analog. lukuoperaatiolle
42:
ei pätevä alias operaatiolle
43:
Ei päässyt /
44:
aika tapahtumageneraattori.
46:
Ei voi lukea I/O signaalia.\n

47:
Ei voi kirjoittaa I/O signaalia.\n

48:
Knfigurointivirhe I/O signaalille.\n

49:
Tarkasta IO signaalien konfigurointi\n
tai alias määritys.
50:
Ei voi lukea I/O signaalia\n
%s yksikössä %s.\n

51:
Ei voi kirjoittaa I/O signaaliin\n
%s yksikössä %s.\n

56:
Viiveajan oltava positiivinen.\n

