102::
0:
SYS_FAIL:Ei voi avata huuht. info dataa
1:
SYS_FAIL: Ei voi avata EIO_UNIT AMA
2:
PUHDISTUS ALOITUS SEKVENSSI
3:
VIRHE: EIO_UNIT AMA Ei sallittua
4:
EIO_UNIT AMA mahdollistettu
5:
Pohjustus tila:
6:
PowerUp tila:
7:
Huuhtelu tila:
8:
Stabilointi tila:
9:
Huolto tila:
10:
Vika tila:
11:
NonEx robotti
12:
Tuntematon tila
13:
Odottaa kunnes anturit valmiina
14:
Odottaa korkeaa ilmavirtausta
15:
Ajastin
16:
Odottaa stabiilia ilmavirtausta
17:
EExp alue puhdistettu
18:
Jatkuu, kun vika poistettu
19:
Odottaa AMA...
20:
Vika signaaliliitynnässä ACA:lle
21:
Anturi Status:
22:
Puhd.  Alh    Kork   Kork
23:
Järj.  Paine  Paine  Virtaus
24:
Virhekoodi
25:
Viimeisin virhekoodi
26:
Varoituskoodi
27:
Viimeisin varoituskoodi
30:
sekuntia jäljellä
31:
Puhdistuspaine liian alhainen.
32:
Puhdistuspaine liian korkea.
33:
Odottamattoman alh. puhd.virtaus.
34:
Odottamattoman korkea puhd.virtaus.
35:
Puhdistusajastin poikkeama SW/FW.
36:
Puhdistusajastin uud.käynnistetty.
37:
Signaali puhd.järj. 2.
38:
Puhdistusajastin poikkeama FW/HW.
41:
Puhd. init. ajastinvirhe.
42:
Alh. puhd.virtaus odotettu.
43:
Kork. puhd.virtaus odotettu.
51:
Tarkasta PI-syöttö ja mahd. vuodot.
52:
Tarkasta puhd.yksikkö ja PI-syöttö.
53:
Tark. puhd.yksikkö, PI-syöttö ja vuodot.
54:
Tarkasta puhd.yksikkö ja PI-syöttö.
55:
Vaihda AEXB kortti.
56:
Järj. suorittaa puhd. uudelleen.
57:
Tarkasta ohitusliitin puhd.järj. 2.
58:
Vaihda AEXB kortti.
61:
Tark. konfig. liitin AEXBkortilla.
62:
Tarkasta puhd.yksikkö ja PI-syöttö.
63:
Tark. puhd.yksikkö, PI-syöttö ja vuodot.
70:
Virhe  71058
71:
Ei kontaktia I/O yksikölle: ACA
72:
väylässä BASE
73:
Tarkistuslista:
74:
1. Tarkasta ACA
75:
2. Tarkasta kaapelit
76:
Robotti jatkaa boottausta ajassa:
77:
sekuntia
78:
VAROITUS! AEXB:llä on NonEx plugi
