58::
58:
Ambos parametros deben ser >= 0
59:
Ambos parametros deben ser > 0 y <= 100
60:
Error de cuaternion
62:
Ejes no deben ser menores de 0
63:
Error SBD
67:
Los parametros deben ser > 0
72:
AccMax debe activarse si AccLim es TRUE
73:
DecelMax debe activarse si DecelLim TRUE
74:
Valor parametro AccMax demasiado bajo
75:
Valor parametro DecelMax demasiado bajo
500:
Value of Parameter On is too low
