88::
30:
El conveyor no esta activado
31:
La instruccion %s ya esta conectada
32:
El parametro %s es negativo
33:
Pasarlo a positivo o a cero
34:
El parametro %s obliga al\n
robot fuera de su area de trabajo.
35:
Decrementar el valor
36:
La instruccion %s no se puede\n
ejecutar mientras el sistema esta\n
en estado de paro
37:
El objeto que esperaba la\n
instruccion %s,\n
se ha descartado.
38:
Volver a ajecutar la intruccion
39:
La instruccion %s, se\n
ha interrumpido por causas desconocidas.
40:
Error del fram del usuario.\n
No es posible trabajar con el sistema de\n
coordenadas del frame del usuario
41:
No hay definido un numero simple
42:
Error de ejes\n
Un eje single no se ha inicializado\n
correctamente\n
 
43:
El objeto esperaba otra instruccion\n
%s
44:
Otra instruccion %s es esperada para la\n
distancia al objeto.\n

45:
La instruccion %s instruction\n
ha perdido el contacto con el conveyor.
