%%%
  VERSION: 1
  LANGUAGE: ENGLISH
%%%

MODULE DPTEXT (SYSMODULE, NOSTEPIN, READONLY)

! ----------------
! $Revision: 1.3 $
! ----------------

!---------------------------------------
! G L O B A L  D A T A
!---------------------------------------

  CONST string Version_DPTEXT := "3.2.0";
! Description:
! CONST string Version_XXXXXXXX := "1.2.3";
!
!          XXXXXXXX - Module name
!                 1 - version number  (changed of SEROP)
!                 2 - revision number (changed of SEROP)
!        number (for external use)

!Error messages: header (max 24 char), reason (max 40 char), reason (max 40 char)

 CONST string stErrMess{21,3}:=[["dp01: Erreur dépose","Impossible de démarrer sans","l'argument On."],
                                ["dp02: Erreur dépose","La valeur de DPUSER donnée dp_fl1_corr","est hors limites."],
			        ["dp03: Erreur dépose","La valeur de DPUSER donnée dp_fl2_corr","est hors limites."],
				["dp04: Erreur dépose","La valeur de flow1_type dans beaddata","est hors limites."],
				["dp05: Erreur dépose","La valeur de flow2_type dans beaddata","est hors limites."],
				["dp06: Erreur dépose","Inpossible d'utiliser 2 instructions","On à la suite."],
		                ["dp07: Erreur dépose","La valeur de fl1_delay dans equipdata","est hors limites."],
				["dp08: Erreur dépose","La valeur de fl2_delay dans equipdata","est hors limites."],
				["dp09: Erreur dépose","La valeur de ref_speed dans equipdata","est hors limites."],
				["dp10: Erreur dépose","La valeur de equip_no dans beaddata","est hors limites."],
				["dp11: Erreur dépose","Arrêt inattendu","Arrêté pendant dépose."],
				["dp12: Erreur dépose","Erreur inconnue pendant dépose.",""],
				["dp13: Erreur dépose","La valeur de DPUSER donnée dp_nof_equip","est hors limites."],
				["dp14: Erreur dépose","La valeur de flow1 dans beaddata","est hors limites."],
				["dp15: Erreur dépose","La valeur de flow2 dans beaddata","est hors limites."],
				["dp16: Erreur dépose","La valeur de fl1_corr dans equipdata","est hors limites."],
				["dp17: Erreur dépose","La valeur de fl2_corr dans equipdata","est hors limites."],
				["dp18: Erreur dépose","Impossible de changer d'équipement","au milieu d'une chaîne."],
				["dp19: Erreur dépose","acc_max ou decel_max","dans equipdata trop faible."],
				["dp20: Erreur dépose","La valeur de débit calculée","est hors limite"],
				["dp21: Erreur dépose","fl1_delay ou fl2_delay dans equipdata","est hors limite"]];
	
!Error message reason (max 40 char)
 CONST string stErrCont:="Relance dépose: prochaine instruct. ON"; 
 CONST string stErrCont1:="Relance de type 1.";
 CONST string stErrCont2:="Relance de type 2.";
 CONST string stErrContLim:="dp_restart_type hors limites.";

!Restart messages:
!                                 "<              40 char                 >"

 CONST string stRestartMess1{5}:=["Le process a été interrompu près d'un",
                                  "début ou fin de cordon. Vérifier la",
                                  "qualité du cordon après relance",
                                  "Utiliser Choix",
                                  "pour une relance de type 1"];

 CONST string stRestartMess2{5}:=["Impossible de reprendre le cordon.",
                                  "Dépose relancée à la prochaine",
                                  "instruction ON.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess3{5}:=["Reprise cordon possible sec ou humide",
                                  "Avant la reprise il est possible de",
                                  "revenir en arrière sur la trajectoire.",
                                  "",
                                  ""];
!
!The first line in stRestartMess4 is reduced to max 39 char. (Current key
!number will be added automatically).
!
 CONST string stRestartMess4{5}:=["Utiliser touche programmable No : ",
                                  "Retour arrière lent sur trajectoire",
                                  "tant que la touche est appuyée.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess5{5}:=["NB! Quand Arr est choisi, le CDO ",
                                  "revient en arrière sur la trajectoire.",
                                  "La distance est prédéfinie dans DPUSER.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess6{5}:=["Il est maintenant possible de reprendre",
                                  "le cordon Sec ou Humide.",
                                  "",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess7{5}:=["Impossible de revenir en arrière de la",
                                  "distance désirée.",
                                  "Il est possible de reprendre le cordon",
                                  "sec ou humide à partir de la position.",
                                  "courante"];

!Restart push button texts:

 CONST string stQuery:=    "Choix";
 CONST string stContinue:= "Cont";
 CONST string stWet:=      "Humid";
 CONST string stDry:=      "Sec";
 CONST string stBackward:= "Arr"; 
 
ENDMODULE

