27::
1086:
Gør ingenting !\n
Ugyldig enhedstype !\n
\t\n
Beskriv./Grund\n
Forhandler ID læst fra\n
enhed %s matcher ikke\n
værdi i enhed type konfiguration\n
Konfiguration: %d Aktuel: %d
1090:
Fejl ! Ret forh-id/modul\n
Ugyldig enheds type\n
\t\n
Beskrivelse:\n
Profilen der blev læst fra\n
enhed %s matcher ikke værdi\n
i enhed type konfiguration\n
Konf: %d Aktuel: %d
1091:
Fejl !\n
Ugyldig enhedstype !\n
\t\n
Beskrivelse:\n
Produkt kode læst enhed %s matcher\n
ikke værdi i enhedstype konf.\n
Konf: %d Aktuel: %d
1092:
Ret produktkode i konfig.\n
Ugyldig enhedstype\n
\t\n
Den store revision læst fra enhed\n
%s matcher ikke værdi i konfiguration.\n
Konf: %d Aktuel: %d
1093:
Check revision/module\n
PLC i prog. tilstand\n
\t\n
Beskriv.:\n
Kan ikke tilgå kort pga at PLC er\n
i prog. tilstand el. RIO er konf.\n
forkert
1096:
PLC i programmeringsmode\n
Bus tabel fyldt\n
\t\n
Beskriv.: Antallet af busser må ikke\n
overstige %d
1100:
Bus register fuld.\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Antallet af busser\n
  må ikke overstige %d\n
\t\n
Check list:\n
1. Reducer antallet af busser.\n
2. Forhøj antallet af busser\n
   som er tilladt.
1105:
Frakoble gruppe fejlet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fejlede at frakoble enhed %s\n
  på addresse %d.%d\n
\t\n
Check list:\n
1. Check I/O system parametre\n
2. Check enhed
1106:
IBS board svigt\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fejlhæftet IBS board\n
  Board intern fejl kode: %X\n
  Varm start påkrævet.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check ovennævnte fejl, se IBS manual:\n
   Firmware Service og Fejl Beskeder\n
2. Update board firmware\n
3. Erstat IBS board
1107:
IBS bus svigt\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- BUS FEJL rapporteret\n
  Mistet kontakt på adresse\n
  %d.%d\n
\t\n
Check list:\n
1. Check enheden på\n
   ovenstående adresse\n
2. Check kabler på\n
   ovenstående adresse
1108:
IBS modul svigt\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s på adresse %s\n
  rapporteret periferisk fejl.\n
  IBS fejl kode: %X\n
\t\n
Check list:\n
1. Check enheden på\n
   ovenstående adresse\n
2. Check ovenst. fejl, se IBS manual:\n
   Firmware Service og Fejl besked
1109:
IBS bus fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Mistet kontakt med IBS netværk\n
  Ingen fejl besked fra IBS board.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS netværket.
1110:
IBS bus fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Mistet kontakt på adresse %d.%d\n
  IBS fejl kode: %X\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS bus\n
   på ovenstående addresse\n
2. Check ovenst. fejl, se IBS manual:\n
   Firmware Service and Fejl Besked
1111:
Forkert produkt kode.\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Produkt koden for enheden %s\n
  er ikke ens med den aktuelle.\n
  Produkt kode er %d, forventet %d\n
\t\n
Check list:\n
1. Ændre produkt kode i konfiguration\n
2. Skift modul eller\n
3. Brug predefineret enheds typer,\n
   ibsGeneric og ibsSlave.
1112:
Ulige # af enheder.\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Defineret antal enheder er forskelligt\n
  fra det knyttet til board.\n
\t\n
Check list:\n
1. Ændre enheds definition i\n
   konfigurationen.\n
2. eller check modulerne.
1116:
Frakoble & Trust Level =0\n
Beskrivelse\Årsag:\n
Enhed '%s' er konfiguret\n
frakoblet med Trust Level sat til 0.\n
Dette er IKKE tilladt.\n
\t\n
Check list:\n
1. Ændre konfigurationen.
1134:
Param. værdi ikke fundet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
Enhed %s referere til værdier(%s)\n
som ikke eksistere.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check enheds konfiguration.
1135:
Param. defs. ikke fundet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
Enheds type %s referere til\n
parameter definitioner (%s)\n
som ikke eksistere.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check enheds type konfiguration.
1136:
Parameter Fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
Parameter %s kunne ikke\n
downloades til enhed %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Check enheds konfiguration.\n
2. Check tidligere fejl beskeder
1138:
Ukendt Parameter\n
Beskrivelse\Årsag:\n
%s er ikke en gyldig parameter\n
for enhed %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Check enheds parameter konfiguration.
1144:
Tilslut gruppe fejlet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fejlet tilslut enhed %s\n
  på adresse %d.%d\n
\t\n
Check list:\n
1. Check I/O system parametre\n
2. Check enhed
1145:
IBS bus deaktiveret\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- IBS bus ændret til en ikke\n
  running mode.\n
\t\n
Check list:\n
1. Genstart systemet\n
2. Check at et korrekt IBS boot projekt\n
   er valgt.
1147:
Ingen response IBS\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Adgang til IBS er nægtet\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS board\n
2. Check IBS intern konfiguration\n
3. Reducer cyclus tid på slave enheden
1148:
Ingen adgang til IBS\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Adgang til IBS service interface\n
  er nægtet gennem %s,\n
  fejl koden er 0x%x\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS intern konfiuration\n
2. IBS er defekt. Udskift board\n

1149:
IBS command failure\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Incompatibel definition\n
  skyldes %d!\n
\t\n
Check list:\n
1. Check I/O system parametre\n
2. Genstart systemet
1150:
IBS er optaget\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Response service evnen\n
  er begrænset grundet IBS konfiguration\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS intern konfiguration\n
2. Ændre cyclus tid på slave enheden
1152:
IBS bus fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- %s bus fejl.\n
  Mistet kontact på\n
  adresse %d.%d\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS bus\n
   på ovenstående adresse\n
2. Genstart systemet
1154:
Enheden har ingen fors.\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s har\n
  ingen forsyning tilsluttet\n
\t\n
Check list:\n
1. Tilslut forsyning til enheden
1155:
Enheden er fejlet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s er\n
  ikke korrekt tilsluttet\n
\t\n
Check list:\n
1. Diagnose med CMD applikation\n
2. Modificer IBS local start-up\n
   procedure\n
3. Erstat IBS firmware
1158:
Adresse out of range\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Addressen for enheden %s er out of\n
  range.\n
\t\n
Check list:\n
1.Ændre adressen\n
2.Check adresse syntax
1170:
Delay register fuld\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Antallet af delays i køen er\n
  større end %d.\n
\t\n
Check list:\n
1.Udfør et andet kald
1172:
Illegal watchdog time\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Watchdog time for enheden %s\n
  skal være større end\n
  min_slave_interval = %d.\n
\t\n
Check list:\n
1. Forøg watchdog time
1173:
Illegal MaxTsdr\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- MaxTsdr for enhed %s er større\n
  end MaxTsdr for bus = %d.\n
\t\n
Check list:\n
1. Forøg MaxTsdr for bussen\n
2. eller sæt bussen MaxTsdr til -1\n
3. Check enheds type konfiguration
1174:
Illegal MinSlaveInt\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- MinSlaveInt for enhed %s er større\n
  end MinSlaveInt for bus = %d.\n
\t\n
Check list:\n
1. Forøg MinSlaveInt for bussen\n
2. eller sæt bussen MinSlaveInt til -1\n
3. Check enheds type konfiguration
1175:
Illegal Data_Ctrl_Time\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Data_Ctrl_Time skal være større\n
  end %d (6 * T_WatchDog for\n
  enhed %s)\n
\t\n
Check list:\n
1. Forøg Data_Ctrl_Time for bus\n
   eller sæt bus Data_Ctrl_Time til -1\n
   eller mindsk T_WatchDog for\n
   I/O Enheden.
1176:
Illegal T_TargetRot\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- T_TargetRot skal være mindre\n
  end %d (T_WatchDog (%d)\n
  for enhed %s)\n
\t\n
Check list:\n
1. Mindsk T_TargetRot for bussen\n
   eller sæt bus T_TargetRot til -1\n
   eller forøg T_WatchDog for\n
   I/O Enhed
1177:
Ingen kontakt med I/O enh\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- I/O Enhed %s er allerede låst af\n
  en anden master.\n
\t\n
Check list:\n
1. Fjern I/O enheden fra den anden\n
   masters konfiguration.\n
2. Genstart systemet.
1178:
Ukorrekt User Prm Data\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- I/O Enhed %s rapportere ukorrekte\n
  parameter data.\n
\t\n
Check list:\n
1. Modificer User Prm Data i henhold\n
   til DP-slaves manual.\n
2. Genstart systemet.
1179:
Service ikke supported\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- I/O Enhed %s rapportere at en\n
  unsupported funktionalitet\n
  var anmodet.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check Sync_Req parameter\n
2. Check Freeze_Req parameter\n
3. Genstart systemet.
1180:
Ukorrekt konfiguration\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- I/O Enhed %s rapportere ukorrekt\n
  konfigurations data.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check alle Modul parametre\n
   for I/O Enheden.\n
2. Genstart systemet.
1181:
Dsqc368 board mangler.\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- ProfiBus DP-master og DP-slave\n
  board er ikke tilsluttet eller er\n
  fungere ikke rigtigt.\n
  (intern info: %d).\n
\t\n
Check list:\n
1. Tilslut board.\n
2. Run board diagnostics.\n
3. Udskift board.
1182:
Manglende signal navn\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Et signal navn var forventet på\n
  position %d i cross-connection\n
  actor %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Korriger cross-connection syntax\n
   i EIO-konfigurations filen.\n
2. Genstart systemet.
1183:
Manglende logisk operator\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- En logisk operator var ventet\n
  inden %s i cross-connection\n
  actor %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Korriger cross-connection syntax\n
   i EIO-konfiguration filen.\n
2. Genstart the systemet.
1184:
Illegal logisk operator\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- En uventet logisk operator i\n
  %s ved cross-connection\n
  actor %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Korriger cross-connection syntax\n
   i EIO-konfiguration filen.\n
2. Genstart systemet.
1185:
Dobbelt navn\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Navnet %s er allerede blevet\n
  brugt. Det er enten brugt som\n
  BUS, TYPE, UNIT, or SIGNAL.\n
\t\n
Check list:\n
1. Fjern et af navnene\n
   i EIO-konfiguration filen.\n
2. Genstart systemet.
1186:
Illegal seriel kanal\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Den serielle kanal %s\n
  var ikke mulig at oprette.\n
\t\n
Check list:\n
1. Fjern optionen fra konfiguration.
1187:
Abnormal rate of errors\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- En abnormal rate af fejl\n
  på ProfiBus DP-master bus.\n
  Service IND: %s. Grund: %d\n
\t\n
Check list:\n
1. Check bus forbindelse\n
2. Check terminering.
1188:
PBUS frakoblet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- En større fejl på bussen er\n
  detekteret på ProfiBus DP-master\n
  bus.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check tidligere besked for grund\n
2. En genstart er påkrævet.
1189:
Profibus bus param fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fejlet bus parametre er blevet\n
  downloaded til Profibus systemet\n
  Parameter: %s. Værdi %d.\n
\t\n
Check list:\n
1. Ændre bus parametre
1190:
Illegal modul definition\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s har nul bytes input og\n
  output i henhold til modulets\n
  definitioner.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check alle Modul parametre\n
   for I/O Enhed.
1191:
Ingen receiver sync\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Profibus master synkronisations fejl\n
\t\n
Check list:\n
1. Check for kortslutning\n
2. Check kabel forbindelse\n
3. Check terminering\n
4. Dårlig skærming
1192:
Fysisk I/O mapping fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- IO Mapping fejl på enhed %s.\n
  Fysisk signal %s-%d\n
  overskriver %s-%d\n
\t\n
Check list:\n
1. Check konfiguration for fysisk\n
   signal mapping
1193:
Fys. IO mapping fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- IO Mapping fejl på enhed %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check konfiguration for Fysisk\n
   signal mapping
1194:
Illegal fysisk signal\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fysisk signal %d på enhed %s.\n
  er af type %s,\n
  skal være af type AI, AO, DI or DO.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check konfiguration for fysisk\n
   signal type
1195:
Illegal I/O Enhed\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden %s er ikke\n
  en konfigureret enhed\n
\t\n
Check list:\n
1. Ændre navn til en eksisterende enhed\n
2. Tilføj ny enhed til konfigurationen
1196:
Invalid indkode type\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Indkodnings type: %s for\n
  fysisk signal %s-%d på\n
  enhed %s er ugyldig.\n
\t\n
Check list:\n
1. Ændre indkodnings type i\n
   konfiguration
1197:
Signal bitswap fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- NoOfBits og StartBit er ikke\n
  gyldig for bitswap på signal\n
  %s-%d på enhed %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check på NoOfBits og StartBit\n
   er gyldig for signal bitswap.\n
    NoOfBits = 16 eller 32\n
    StartBit = lig multiple af NoOfBits
1198:
Adresse out of range\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Adressen for bussen %s er out of\n
  range.\n
\t\n
Check list:\n
1.Ændre adresse\n
2.Check adresse syntax
1199:
Baudrate out of range\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Baudrate for bussen %s er out of\n
  range.\n
\t\n
Check list:\n
1.Ændre baudrate\n
2.Check baudrate syntax
1200:
Invalid slave response\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- I/O Enhed %s sender\n
  invalid slave response\n
\t\n
Check list:\n
1. Check User_Prm_Data\n
2. Genstart systemet.
1201:
Ukendt bus\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- %s kan ikke findes i systemet\n
\t\n
Check list:\n
1. Check bus konfiguration\n
2. Check installerede optioner.
1202:
Fys. værdi out of range\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Signal %s-%d på enhed %s:\n
  Fysisk Max er mindre end eller lig\n
  Fysisk Min\n
\t\n
Check list:\n
1. Korriger værdier til max\n
   større end min
1203:
Fys. værdi out of range\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Signal %s-%d på enhed %s:\n
  HighAnalog er mindre end eller lig\n
  LowAnalog\n
\t\n
Check list:\n
1. Korriger værdier til max\n
   større end min
1204:
Fys. værdi out of range\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Signal %s-%d på enhed %s:\n
  HighDigital er mindre end eller lig\n
  LowDigital\n
\t\n
Check list:\n
1. Korriger værdier til max\n
   større end min
1206:
Forskellig bus driver\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Driver givet for '%s'\n
  '%s' forskellig\n
  fra default driver '%s'\n
  Default driver vil blive brugt.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check konfiguration for\n
   bus i EIO-konfigurations filen
1207:
Fejl i bus konfig.\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fejl detekteret i konfiguration\n
  for bus '%s'\n
  Default værdier vil blive brugt.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check konfiguration for\n
   bus i EIO-konfigurations filen
1208:
Kan ikke konfigurere bus\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Kan ikke konfigurere bus '%s'\n
  i henhold til user indstilling\n
  Default værdier vil blive brugt.\n
  Intern fejl kode: %d\n
\t\n
Check list:\n
1. Check konfiguration for\n
   bus i EIO-konfigurations filen
1209:
Bus ikke internt loaded\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Bus %s er ikke internt loaded\n
  og vil derfor ikke blive\n
  konfigureret\n
\t\n
Check list:\n
1. Fjern bussen fra din\n
   EIO-konfigurations fil\n
   og reload den.
1220:
Option ikke fundet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Et DSQC510 board blev fundet men\n
  Profibus option er ikke installeret.\n
\t\n
Check list:\n
1. Installer option.\n
2. Skift board.
1221:
DSQC510 fil ikke fundet\n
DSQC510 %s firmware fil ikke\n
fundet eller ikke læsbar. Board\n
firmware kan være forældet.\t\n
\n
\n

1222:
Profibus fil ikke fundet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Den binær Profibus konfiguration var\n
  ikke fundet.\n
  fil: %s\n
  sti: %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Forsikre at filen eksistere.\n
2. Ændre sti i\n
   EIO-konfiguration.
1223:
Profibus fil analyse fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Den binær Profibus konfigurations fil\n
  er ødelagt. (Intern fejl: %s)\n
  fil: %s\n
  sti: %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Genskab og download den binær\n
   konfigurations fil vha den externe\n
   Profibus konfigurations værktøj.
1224:
Profibus kanal flash\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- %s Kanal firmware for\n
  Profibus board er blevet updated\n
  fra %s\n
  til %s.\n

1225:
Profibus cfg fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Den lokale slave kanal har\n
  flere DI/DO end konfigurationen\n
  i dens master.\n
\t\n
Check list:\n
1. Gør antallet af DI/DO for den\n
   externe Profibus master mere\n
   end eller lig den lokale slave.
1226:
Profibus cfg ok\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Antallet af DI/DO for den externe\n
  Profibus master er nu mere end\n
  eller lig for enheden DP_SLAVE type.\n
\n

1227:
Profibus init fejlet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Initialiseringen af den lokale\n
  Profibus slave fejlet.\n
\t\n
Check list:\n
1. Genstart systemet\n
2. Skift board
1228:
Profibus binær cfg fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Konfigurations data i den binære\n
  fil er ikke accepteret af slave på\n
  adresse %i.\n
\t\n
Check list:\n
1. Få konfigurations data i den\n
   binære fil til at matche konfig.\n
   for slaven og reboot systemet
1229:
Profibus binær prm fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Parameter data i den binære fil\n
  er ikke accepteret af slaven på\n
  adresse %i.\n
\t\n
Check list:\n
1. Få parameter data i den\n
   binære fil til at matche param. for\n
   slaven og reboot systemet
1230:
Enheds konfiguration fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s er konfigureret\n
  i system parametre men mangler\n
  eller er ukorrekt i profib. binær fil.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check/ændre system parametre\n
2. Check/ændre profibus binær fil.
1240:
Enhed på forkert bus\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden %s kan ikke køre\n
  på bus %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Flyt enheden til SIM bus\n
   og reboot systemet
1241:
For mange boards på bus\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Antallet af boards på bus %s\n
  må ikke overstige %d.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reducer antallet af definerede boards\n
   og reboot systemet
1242:
Forkert antal signaler\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s på adresse %s består\n
  af et ikke supported antal\n
  io-signaler, nemlig %d.\n
  4,8,16,32, etc er supportede værdier\n
\t\n
Check list:\n
1. Ombyt Enheden.\n
2. Kontroller at EIO.cfg er korrekt\n
3. Rekonfigurer IBS netværk.
1243:
Forkert bus opstart tilst\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- IBS skal være i RUN tilstand\n
  når robot controlleren er startet.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS parameteriztion memory.\n
2. Check at et korrekt IBS boot projekt\n
   er valgt.
1244:
Ukorrekt IBS enheds type\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s på adresse %s\n
  har en enheds type som ikke er\n
  supportet af systemet.\n
\t\n
Check list:\n
1. Udskift enheden.\n
2. Kontroller at EIO.cfg er korrekt\n
3. Rekonfigurer IBS netværk.
1245:
Enhed ikke defin. i IBS\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %d.%d har ikke adresse plads i\n
  IBS-system.\n
\t\n
Check list:\n
1. Modificer IBS-konfig. med CMD-tool,\n
   brug proces data menu.\n
   Tilføj adresse for enheden.
1246:
Ingen adgang til IBS data\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Adgang til data interface for\n
  IBS-board er nægtet. %s har ikke\n
  optrådt, fejl kode %d.\n
\t\n
Check list:\n
1. IBS er fejlramt. Udskift board\n
2. Check IBS intern konfiguration.
1247:
ingen intern slave conf.\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Den interne slave på IBS\n
  board er ikke blevet konfigureret.\n
\t\n
Check list:\n
1. Konfigurer den interne slave med\n
   CMD-tool\n
2. Reboot systemet.
1248:
Enh ikke konf. på IBS-bus\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden med adresse %s er ikke\n
  blevet konfigureret på IBS netværk\n
\t\n
Check list:\n
1. Kontroller at EIO.cfg er korrekt\n
2. Rekonfigurer IBS netværk.
1249:
Enhed ikke configuret\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden med adresse %d.%d er\n
  konfiguret på IBS netværk men\n
  ikke som I/O parameter\n
\t\n
Check list:\n
1. Kontroller at EIO.cfg er korrekt\n
2. Rekonfigurer IBS netværk.
1250:
Kan ikke conf. ibs board\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fejl i downloadning af konfigurations\n
  filer til IBS board.\n
  IBS fejl kode: %X\n
\t\n
Check list:\n
1. Check sti til konfig. filer.\n
2. Check gyldighed af konfig. filer.\n
3. Check ovenst. fejl, se IBS manual:\n
   Firmware Service og fejlbesked
1251:
Signal swap bytes fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- NoOfBits, StartBit og Phsig\n
  kombination er ikke gyldig for\n
  SwapBytes på signal %s-%d\n
  på enhed %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check at NoOfBits, StartBit og\n
   Phsig er gyldig for signal SwapBytes\n
   Alle skal bestå af hele bytes.
1252:
Signal swap bits fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- NoOfBits, StartBit og Phsig\n
  kombination er ikke gyldig for\n
  SwapBits på signal %s-%d\n
  på enhed %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check at NoOfBits, StartBit og\n
   Phsig er gyldig for signal SwapBits.\n
   Alle skal bestå af hele bytes.
1253:
Dig. signal bitswap fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- BitSwap input switch er tilsigtet\n
  kun for analoge signaler og er ikke\n
  gyldig for signal %s-%d på enhed\n
  %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Brug SwapBits og/eller SwapBytes\n
   i stedet.
1254:
NoOfBits værdi ugyldig\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- NoOfBits input værdi er ugyldig\n
  for signal %s-%d på enhed\n
  %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check at værdien ligger mellem 4\n
   og 32.
1255:
Intet fysisk objekt\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Et fysisk objekt for %s-%d\n
  på enhed %s kunne\n
  ikke findes.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check at NoOfBits, StartBit og\n
   Phsig er gyldig
1256:
Vedvarende data\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Tidligere shutdown indeholdt\n
  ikke vedvarende data\n
  lagring.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check forsyning\n
2. Fil system lockup\n

1257:
IBS slave fork. dev type\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Den givne device type '2' for enhed\n
  med adresse %s matcher ikke.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check EIO cfg-file
1258:
IBS fil ikke fundet\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Konfigurations fil for\n
  IBS board blev ikke fundet.\n
  fil: %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Kontroller at filen eksistere.\n
2. Ændre sti i\n
   EIO-configuration.
1259:
Kunne ikke læse IBS fil\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Fejl ved læsning af konfigurations\n
  fil for IBS board.\n
  fil: %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Download filen igen\n
   til robot controller.\n
2. Reboot systemet.
1260:
IBS bus fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Mistet kontakt på bus.\n
  IBS fejl kode: %X\n
\t\n
Check list:\n
1. Check IBS bus\n
2. Check ovenstående fejl, se IBS\n
   manual:\n
   Firmware Service og Fejl Beskeder
1261:
Transport lag fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Den fysiske kanal for transport\n
  lag %s er ugyldig.\n
\t\n
Check list:\n
1. Bekræft at den fysiske kanal\n
   er gyldig, se manual.
1270:
RIO parameter mismatch\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- RIO node på adresse %d vil blive\n
  genstartet automatisk, for at nye\n
  parametre skal blive gyldige.\n
\t\n
Check list:\n
1. Ingen handling.
1271:
Parameter værdi fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- DeviceNet parameter værdi type\n
  ikke supportet eller værdi længde\n
  ukorrekt på enhed %s, status = %d\n
  Sti = %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Check parameter konfiguration.
1272:
Parameter syntax fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- DeviceNet parameter sti syntax fejl\n
  på enhed %s, status = %d\n
  Sti = %s\n
\t\n
Check list:\n
1. Check parameter konfiguration.
1273:
Enheds konfiguration fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enhed %s er ikke konfigureret i cfg\n
  eller binær konfigurations fil.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check cfg fil\n
2. Check binær fil (profibus).
1274:
IBS bus fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Kan ikke bestemme bus operating\n
  mode for IBS board.\n
\t\n
Check list:\n
1. Genstart systemet
1275:
Kan ikke skrive IBS file\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Flash card er fuld og skal\n
  formatteres\n
\t\n
Check list:\n
1. Genstart systemet.\n
2. eller Formater flash card eller\n
   fjern "NOFORMAT" fra cfg file og\n
   genstart systemet.
1276:
Genetap. kont med enhed\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Genetableret kontakt med\n
  enhed '%s'\n
  \t\n
\n
\t\n
Check list:
1277:
Kan ikke oprette bus\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Kan ikke åbne/konfigurere bus '%s'\n
  i henhold til user settings.\n
  \t\n
\n
\t\n
Check list:\n
1. Check konfiguration for\n
   bus i EIO-konfiguration fil.\n
2. Check bus hardware.
1279:
IBS bus fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Forkert operating mode på IBS board.\n
\t\n
Check list:\n
1. Brug CMD-tool og sæt Bus Operating\n
   mode til "Asynch mit pulse" og\n
2. Genstart systemet
1280:
Ana. signal swapbits fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- SwapBits input switch\n
  er bestemt kun for digital signaler\n
  og er ikke gyldig for signal %s-%d\n
   på enhed %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Use BitSwap i stedet for
1281:
Ana. sign. SwapBytes fejl\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- SwapBytes input switch\n
  er bestemt kun for digital signaler\n
  og er ikke gyldig for signal %s-%d\n
   på enhed %s.\n
\t\n
Check list:\n
1. Use ByteSwap i stedet for
1282:
Digital input mismatch\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden på adresse %s har ingen\n
  digitale input kanaler\n
\t\n
Check list:\n
1. Sammenlign konfigurations fil\n
   med den fysiske konfiguration
1283:
Digital output mismatch\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden på adresse %s har ingen\n
  digital output kanaler\n
\t\n
Check list:\n
1. Sammenlign konfigurations fil\n
   med den fysiske konfiguration
1284:
Analog input mismatch\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden på adresse %s har ingen\n
  analog inputs\n
\t\n
Check list:\n
1. Sammenlign konfigurations fil\n
   med den fysiske konfiguration
1285:
Analog output mismatch\n
Beskrivelse\Årsag:\n
- Enheden på adresse %s har ingen\n
  analog outputs\n
\t\n
Check list:\n
1. Sammenlign konfigurations fil\n
   med den fysiske konfiguration
1286:
Remapping non def. signal\n
Description\Reason:\n
- The remapped signal no %d\n
  on unit %s\n
  has no signal definition\n
\t\n
Check list:\n
1. Check the configuration file for\n
   remapping units and signals.\n
   For each remapped signal there\n
   must exist a signal definition.
1287:
TPU restarted\n
Description\Reason:\n
- Communication was lost between TPU\n
  and IOC.\n
  The TPU has been restarted.\n
\t\n
1. Check external cabling for bad\n
   shielding/electromagnetic\n
   disturbance.\n
2. Check that power and signal\n
   cabling is separated.
1292:
Slave units overflow\n
Description\Reason:\n
- Number of slave units on bus:\n
  %s\n
  exceeds %d\n
\t\n
1. Reduce number of units
1369:
Error on I/O Bus\n
Description\Reason:\n
- An abnormal rate of errors on the\n
  %.8s Bus has been detected.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check bus terminators.\n
2. Check I/O bus for short-circuit.\n
3. Restart system.
1370:
Error on I/O Bus\n
Description\Reason:\n
- The DeviceNet channel %.8s\n
  has gone bus off.\n
\t\n
Check list:\n
1. Check bus terminators.\n
2. Check I/O bus for short-circuit.\n
3. Restart system.
1371:
Recieve buffer overrun\n
Description\Reason:\n
- The DeviceNet channel %.8s\n
  recieve buffer overrun.\n
- You have lost one or more\n
  input signals.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reduce the load on the DeviceNet.
1372:
Send buffer overrun\n
Description\Reason:\n
- The DeviceNet channel %.8s\n
  send buffer overrun.\n
- You have lost one or more\n
  output signals.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reduce the load on the DeviceNet.
1373:
Invalid ModBus Config.\n
Description\Reason:\n
The PLC connecting to the Robot\n
has a faulty configuration.\n
\t\n
Check list:\n
1. First In-register: %d\n
2. Inputs in Bytes: %d\n
3. First Out-register: %d\n
4. Outputs in Bytes: %d.
1374:
ModBus Error\n
Description\Reason:\n
Unit '%s' reported\n
the following error:\n
%s\n
\t\n
Check list:\n
1. Check Device.\n
2. Check Configuration.
1375:
Read buffer overflow\n
Description\Reason:\n
The read buffer for DeviceNet is full\n
and you have lost a signal value.\n
\t\n
Check list:\n
1. Reduce the load on DeviceNet.
1376:
Recovery Time Ignored\n
Description\Reason:\n
The recovery time for "BASE" is zero in\n
the config file. Since it's not allowed\n
to have recovery time zero for "BASE",\n
the default value is used (5s).\n
\t\n
Check list:\n
It is recommended to use the default\n
value for RecoveryTime for "BASE".\n
Check the EIO config file and change\n
RecoveryTime for "BASE".
1377:
Dengensha board failure\n
No contact with Dengensha PCI board.\n
Possible cause: Dengensha board not\n
present.\n
\t\n
Check the Dengensha PCI board.
1378:
Dengensha board failure\n
Failed to access the\n
Dengensha PCI board.\n
\t\n
Check the Dengensha PCI board.
1384:
CAN2 power down\n
No external power connected to CAN2\n
\t\n
Check the external power to CAN2
