RLDAP::
100:
La longitud de string del parametro\n
%.16s es 5 caracteres.\n
Ver especificacion en %.16s.
101:
Comprobar el valor del dato string.
102:
El rango del parametro\n
%.16s solo es\n
valido de 1 - 4.\n
Ver especificacion en %.16s.
103:
Comprobar el valor del dato num.
104:
La seņal %.16s especificada\n
en la instruccion %.16s\n
no tiene referencia.
105:
Comprobar configuracion EIO.
106:
Las seņales opcionales \%.6s y\n
\%.6s se deben usar conjuntamente.\n
Ver especificacion en %.16s.
107:
Comprobar el programa.
108:
Elparametro in %.16s de la\n
instruccion %.16s no es una\n
matriz.
109:
Comprobar la definicion de datos.
110:
La dimension de la matriz\n
%.16s es demasiado grande.\n
Ver especificacion es %.16s.
111:
Comprobar declaracion de datos.
112:
La matriz %.16s de la\n
instruccion %.16s no esta\n
definida correctamente.
113:
Comparar el dato con la\n
especificacion.
114:
El elemento de la matriz de eventos\n
de tiempo %.16s%.3s es menor\n
de 0. Ver espec. en %.16s.
115:
Comprobar datos de eventos de tiempo.
116:
El selector de dato %.16s\n
de la instruccion %.16s\n
no es valido.
117:
Comparar el selector con la\n
especificacion.
118:
El selector %.16s\n
de la instruccion %.16s\n
no es valido.
119:
Comparar el selector con la\n
especificacion.
120:
Falta argumento opcional en la\n
instruccion %.16s. Debe\n
ser espec. \%.8s o \%.6s.
121:
Ver especificacion para esta\n
instruccion.
