55::
46:
No se puede abrir
47:
CODIGO RAISE:
48:
Archivo o canal serie no esta abierto
49:
Archivo o canal serie no se ha abierto\n
en modo caracter
50:
Archivo o canal serie no se ha abierto\n
en modo binario
51:
No pude acceder al archivo
52:
El parametro %.16s en
53:
no es una matriz.
54:
El buffer de salida se debe especificar\n
como matriz de num
55:
esta especificado como valor negativo.
56:
El parametro debe hacerse positivo.
57:
No puedo acceder el
58:
generador de eventos de tiempo.
59:
generador de eventos de señales.
60:
Exceso tiempo interrumpio ejecucion de
61:
Entrada digital interrumpio ejecucion de
65:
Datos recibidos no son tipo numerico
68:
Demasiadas peticiones lectura pendientes
76:
El elemento del buffer %i en
77:
esta fuera de 0-255.
78:
Todos los elementos del buffer deben\n
tener el valor entre 0-255
80:
esta fuera de la matriz.
88:
No abierto o no es un canal serie
89:
Tiene un tipo de dato inadecuado
90:
Los tipos sin valor o semivalor no se\n
pueden usar.
91:
no cerrado
95:
El archivo o canal serie no se ha\n
abierto para la lectura\n

96:
El archivo o canal serie no se ha\n
abierto para la escritura
98:
Tipo esperado diferente del leido en
99:
Uno o más  bytes no se han leido\n
adecuadamente.\n
El valor de la lectura puede ser\n
inconsistente.
