92::
0:
Spotweld rapid text
1:
Service
2:
Weiter
3:
NeuSchw
4:
Erneut
5:
Abbruch
6:
Service Routine bereit
7:
SWSYS01: Unzul. Überwachungs Interrupt
8:
SWSYS02: Unzul. Prozess Interrupt
9:
SWSYS03: Int. Fehler, ungültige -errno-
10:
sw001: Ungültige spotdata
11:
sw004: Zange Fehler
12:
sw006: Schweißen Fehler
13:
sw007: Ungültiger Wert
14:
sw008: Fehler vor Schweißen
15:
sw009: Fehler nach Schweißen
16:
Ungültige prog_no, 0 bis sw_prog_max
17:
Ungültige tip_no, 1, 2, 12, 21
18:
Ungültige gun_pressure, 1 bis
19:
Zangendruck nicht erreicht
20:
Timeout -Zange öffnen-
21:
Timeout -Weld_ready
22:
für sw_parity 0=none ,1=odd ,2=even
23:
sw010: Kommunikation Fehler:
24:
Schweißsteuerung Kommunikationsfehler.
25:
Kann keine Daten von/zu Schweißsteuerung
26:
senden/empfangen. Verbindung kontr. !
27:
Zangenausrüstung
28:
sw011: Instruktionsfehler
29:
Keine Zangenausrüstung aktiviert
30:
Ungültige equ_no in spotdata
31:
sw012: Task Synch. Fehler
32:
Die Prozess Task ist nicht mehr mit der
33:
Manuelle Aktionen in SERVICE unmöglich!
34:
Aktueller Wert
35:
Aktuelles robtarget:
36:
Schweißen abgebrochen!
37:
Position ausgelassen
38:
Main Task synchronisiert. PZ auf haupt
39:
oder Systemauslastung reduzieren.
201:
ZANGENPARAMETER WERDEN GELADEN
202:
PROGRAMME WERDEN GELADEN
203:
HEAT STEPPER WIRD GELADEN
204:
POSITIONSPARAMETER WERDEN GELADEN
205:
KRAFTPARAMETER WERDEN GELADEN
206:
ENDE LADEN VON PARAMETERN
211:
Nachfräsen der Elektroden notwendig
212:
Wechsel der Elektroden notwendig
213:
Abnutzung der Elektroden zu groß
214:
Initialisierung der Zange notwendig
215:
Fehler in -sendraw no-
216:
Floppy Disk Fehler
220:
SWIT FEHLER:
221:
SWIT Einheit fehlt
222:
Unerwartete Frequenz
223:
Keine Thyristorleitung
224:
Thyristortemperatur
225:
Thyristor ohne Leistung
226:
Thyristor Kurzschluß
227:
Keine Spannungsreferenz
228:
Phasenverschiebung
229:
Frequenz nicht meßbar
230:
Programmnummer
231:
Notwendiger Strom zu niedrig
232:
Notwendiger Strom zu hoch
235:
Gemessener Strom zu niedrig
236:
Gemessener Strom zu hoch
237:
Punkte außerhalb Toleranz
240:
Max. Strom zu niedrig
241:
Min. Strom zu hoch
242:
Keine Strommessung
245:
Analog Ausgangsoffset zu hoch
246:
Positionssensor außerhalb Grenze
247:
Abs. Position verloren
248:
Teil fehlt
250:
Leistung Aus
255:
Grenzposition
256:
Strommessung
