54::
27:
protégé en écriture
28:
invalide pour écriture sortie logique
29:
invalide pour écriture sortie analogique
30:
invalide pour lecture d'E/S logique
31:
invalide pour lecture d'E/S analogique
42:
invalide pour alias
43:
Ne peut accéder
44:
générateur d'événement tempo.
46:
Impossible de lire le signal E/S.\n

47:
Impossible d'écrire le signal E/S.\n

48:
Erreur configuration du signal E/S.\n

49:
Vérifier la configuration des signaux\n
E/S et les définitions d'alias.
50:
Impossible de lire le signal E/S\n
%s sur l'unité %s.\n

51:
Impossible d'écrire le signal E/S\n
%s sur l'unité %s.\n

56:
La durée du délai doit être positive.\n

