67::
17:
Tuntematon LOGSRV tapahtuma
18:
Tuntematon IPOL tapahtuma
19:
Tuntematon MECMAP tapahtuma
20:
Testisignaaleja ei voi asettaa
21:
Tuntematon mekaaninen yksikkö
22:
akseli yli rajojen
23:
kanava yli rajojen
24:
askel on yli rajojen
25:
Yksikköä ei voi aktivoida
26:
Virtareferenssiä ei voi asettaa
27:
Virtareferenssiä ei voi resetoida
100:
Ei voi lukea signaaliarvoa
101:
Ei voi resetoida kaikkia testsignaaleja.
