55::
46:
Kann nicht öffnen
47:
RAISE CODE:
48:
Datei oder serieller Kanal ist\n
nicht geöffnet
49:
Datei oder serieller Kanal ist nicht\n
im zeichenorientierten Modus geöffnet
50:
Datei oder serieller Kanal ist\n
nicht im binären Modus geöffnet
51:
Kein Zugriff auf die Datei
52:
Der Parameter %.16s in
53:
ist kein Datenfeld.
54:
Ausgabepuffer muß Datenfeld vom\n
Typ num sein
55:
ist als negativer Wert spezifiziert.
56:
Der Parameter muß positiv sein.
57:
Kein Zugriff auf
58:
-time event- Generator.
59:
-signal event- Generator.
60:
Timeout hat Abarb. unterbrochen von
61:
Dig. Eingang hat Abarbeit. unterbr. von
65:
Empfangene Daten sind nicht Typ num
68:
Zu viele Leseanforderungen
76:
Das Pufferelement %i in
77:
ist außerhalb 0-255.
78:
Alle Elemente im Puffer müssen den\n
Wert 0-255 haben
80:
ist außerhalb Datenfeld.
88:
Nicht geöffnet oder kein serieller Kanal
89:
hat ungültigen Datentyp
90:
non-value und semi-value Typen\n
sollten nicht verwendet werden
91:
nicht geschlossen
95:
Datei oder serieller Kanal ist nicht\n
zu Lesen geöffnet
96:
Datei oder serieller Kanal ist nicht\n
zu Schreiben geöffnet
98:
Erwarteter Typ entspricht nicht dem\n
gelesenen Typ
99:
Ein oder mehrere Bytes sind falsch\n
gelesen. Der Wert der Daten könnte\n
widersprüchlich sein
