80::
0:
Kommunikation
1:
Serieller Kanal
2:
Name
3:
Baudrate
4:
Parität
5:
Anzahl Datenbits
6:
Anzahl Stopbits
7:
Protokoll
8:
Lokale IP Adresse
9:
Remote IP Adresse
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
KEIN
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
keine
26:
ungerade
27:
gerade
28:
ignorieren
29:
Name     Kanal        Baudrate
30:
Kanal
31:
Phys. Kanal
32:
Übertr. Protokoll
33:
Appl. Protokoll
34:
Typ
35:
Phys. Kanal
36:
Port-Nr.
37:
Name        Anschluß
38:
Name        Typ         Phys. Kanal
39:
Name        Typ         Übertr Protokoll
40:
Übertr. Protokoll
41:
Sende StartUp Meld.
42:
TRUE
43:
FALSE
44:
ein
45:
aus
46:
Kontrolle Datenfluß
47:
Server IP Adr.
48:
Alle mounten
49:
Keine Prüfung
50:
Lokaler Pfad
51:
Server Pfad
52:
Anwender ID
53:
Gruppen ID
54:
Ja
55:
Nein
56:
Anzeige auf PG
57:
Gateway
58:
Subnet Mask
59:
Duplex
60:
Voll
61:
Halb
62:
Freigabe SUBSCW
63:
Benutzername
64:
Passwort
65:
Anschluß
66:
Nein
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
MaxDateiGröße kB
