88::
36:
L'instruction %s ne peut\n
être exécutée à l'arrêt
37:
L'objet attendu par\n
l'instruction %s,\n
a été abandonné
38:
Ré-exécuter l'instruction
39:
L'instruction %s a été\n
interrompue, raison inconnue
40:
Erreur référentiel objet\n
Référentiel objet coordonné inaccessible
41:
Pas de numéro de signal défini
42:
Erreur d'axe\n
L'axe seul n'est pas initialisé\n
correctement
43:
Une autre instruction %s\n
attend l'objet
44:
Une autre instruction %s\n
attend d'être à une distance donnée\n
par rapport à l'objet
45:
L'instruction %s a\n
perdu contact avec le\n
convoyeur.
46:
 unité mécanique # axe seul
47:
Le process capteur n'est pas\n
initialisé correctement
48:
Le capteur n'est pas actif
49:
Le convoyeur n'est pas activé
50:
Instruction %s déjà connectée
51:
Paramètre %s négatif
52:
Le rendre positif ou nul
53:
Le paramètre %s envoie\n
le robot hors de son enveloppe
54:
Diminuer sa valeur
