
37::
0:
Soudage arc
1:

2:
Sys Soudage Arc
3:
Nom
4:
nom
5:
unités
6:
fonctions
7:
équipement
8:
Unité Soudage Arc
9:
Nom
10:
nom
11:
vitesse
12:
longueur
13:
Dévidage fil
14:
Fonction Soudage Arc
15:
Nom
16:
nom
17:
distance de reprise
18:
nbre de ré-essais
19:
grattage
20:
largeur grattage
21:
direction grattage
22:
pré-chauffage
23:
balayage
24:
sync balayage
25:
remplissage cratère
26:
balayage
27:
burnback
28:
rollback
29:
override
30:
Equipt Soudage Arc
31:
Nom
32:
nom
33:
Dévidage fil manuel
34:
inhibition soudage
35:
inhibition balayage
36:
contrôle arc
37:
timeout amorçage
38:
contrôle tension
39:
contrôle eau
40:
contrôle fil
41:
contrôle gaz
42:
état soudage arc
43:
contrôle gaz
44:
commande gaz
45:
commande puissance
46:
temps établisst arc
47:
dévidage fil
48:
dévidage arr. fil
49:
sync balayage gauche
50:
sync balayage droite
51:
port séquenceur
52:

53:
type port séquenceur
54:
tension soudage
55:
mesure tension
56:
ajustement tension
57:
mesure courant
58:
dévidage fil
59:

60:
ajustement courant
61:
mode de suivi
62:
redémarrage
63:
vitesse retour/traj
64:
temps de cycle gratt
65:
arrêter process
66:
appel sous-programme
67:
redémarrer
68:
retard ARC OK
69:
contrôle de courant
70:
état fil collé
71:
validation séquence
72:
arrêt process
73:
contrôle arc
74:
contrôle tension
75:
contrôle courant
76:
contrôle eau
77:
contrôle gaz
78:
contrôle dévid. fil
79:
cm/min
80:
mm/s
81:
ipm
82:
mm
83:
pouce
84:
m/min
85:
mm/s
86:
ipm
87:
Actif
88:
Inactif
89:
Binaire
90:
Impuls.
91:
capteur
92:
capteur prêt
93:
suivi capteur
94:
sync gauche capteur
95:
sync droite capteur
96:
corr hauteur capteur
97:
corr latérale capt.
98:
donnée valide capt.
99:
acq. donnée capt.
100:
inhib capteur
101:
Capteur Soudage Arc
102:
capteur
103:
Nom
104:
nom
105:
pré cond.
106:
inhibition contrôle
107:
inhibition auto
108:
suivi
109:
V
110:
contrôle torche
111:
contrôle torche
112:
CAN
113:
amorçage opt.
114:
donnée amorçage
115:
courant
116:
distance retard
117:
retard mvt amorçage
118:
Tension burnback
119:
Rentrée fil
120:
contrôle soudage
121:
Capteur SUIVI AW
122:
Capteur suivi
123:
Nom
124:
nom
125:
période capteur
126:
temps de prédiction
127:
nb servo par corr
128:
ipol ufr corr filt
129:
path fr ipol filt
130:
path fr serv filt
131:
type capteur SUIVI
132:
gain ipol
133:
err capteur ramp in
134:
err capteur ramp out
135:
err capteur ramp on
136:
caméra faisc conique
137:
avert max corr actif
138:
inhibition suivi
