104::
0:
Nouto & Jättö
1:
Lähdenimike on olemassa\n
Lähdenimike %.16s\n
on jo olemassa. Kahdella lähde-\n
nimikkeellä ei saa olla sama nimi.\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

2:
Ei pätevä nimi\n
Nimi %.16s ei ole pätevä\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

3:
Bufferin koko ylitetty\n
Kohtalokas sis. virhe lähdenimikkeelle\n
%.16s. Yritä warm start\n
tai cold start. Ole hyvä rap. tämä virhe\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

4:
Lähdenimike ei määrit.\n
Lähdenimike objektia ei ole\n
määritelty.\n
%.40s\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

5:
Itmsrc sisäinen virhe\n
Sisäinen virhe lähdenimikkeelle\n
%.16s.\n
Virhetyyppi: %.25s.\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

6:
Flush lähdenimike ensin\n
Lähdenimike %.16s täytyy olla\n
"flushed" ennen kuin sitä käytetään.\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

7:
Tunn lähdenimike ensin\n
Lähdenimike täytyy olla tehty\n
tunnetuksi ennen käskyn GetItmTgt(s)\n
uud.suor. Lähdenim: %.16s.\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

8:
Kohdebufferi täysi\n
Nimikk. kohdebufferi täysi\n
lähdenimikkeelle %.16s.\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

9:
Liian monta kohdetta\n
Liian monta kohdenimikettä työnnetty\n
nimikeläht. %.16s.\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

10:
Kuljetin eio init virhe\n
Virhe I/O signaalin alustuksessa\n
lähdenimikkeelle\n
%.16s, kuljettimelle\n
%.16s. Eio signaalinimi\n
%.16s.\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

11:
Kuljetin ei ole olemassa\n
Virhe lähdenimikkeelle\n
%.16s.\n
Kuljetin %.16s\n
ei ole olemassa.\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

12:
Kulj. nimeä ei annettu\n
Virhe lähdenimikkeelle\n
%.16s.\n
Kuljettimen nimeä ei ole määritelty.\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

13:
Kuljetin raja-arvovirhe\n
Virhe lähdenimikkeellä\n
%.16s, kuljetin\n
%.16s. Raja-arvot ovat\n
väärin määriteltyjä.\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

14:
Klj data määrit.myöhässä\n
Virhe lähdenimikkeelle %.16s,\n
kuljetin %.16s.\n
ItmSrcCnvDat käsky on kutsuttava\n
ennen ItmSrcFlush käskyä.\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

15:
Timeout\n
Käsky saavuttanut timeout:in\n
%.40s\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
%.40s\n
\n
Toipuminen: %.16s\n

16:
Lajidata ylikirjoitettu\n
Valintadatan (selection data)käyttö\n
ylikirjoittaa lajidatan (sortdata).\n
%.40s\n
%.40s\n
\t\n
Lähdenimike: %.16s\n
Käsky:\n
%.40s\n
%.40s\n

17:
Orientaatiovirhe\n
Orientaatio valintadatassa\n
ei ole oikein määritelty.\n
Nimikelähde: %.16s\n
%.16s %.16s\n
\t\n
Kaikki käytetyt orientaatiot on\n
normalisoitava ; guaternion elementtien\n
summan on oltava 1.\n
Käsky:\n
%.40s
101:
Work object buff täysi\n
Liian monta kuljetin strobea tallennettu\n
bufferiin lähdenimikkeelle\n
%.16s\n
Jonossa indeksi: %16s\n
Pois jonosta indeksi: %16s\n
\t\n

102:
Item target buff täysi\n
Kohdenimikebufferi täysi\n
lähdenimikkeelle %.16s.\n
Item tagi: %.16s.\n
Scene numero %.16s.\n
\t\n

103:
Liian monta kohdenimik.\n
Liian monta kohdenimikettä työnnetty\n
lähdenimikkeelle %.16s.\n
Yks. lukumäärä: %.16s.\n
Scene numero %.16s.\n
\t\n

104:
Push ilman strobea\n
Push vastaanotettu ilman vastaavaa\n
strobe signaalia  koskien\n
lähdenimikettä %.16s.\n
Push scene numero %.16s\n
Viim. saatu strobe %.16s\n
\t\n
Tarkasta kovoliitännät
105:
Push vast.otettu myöhään\n
Yks. "push" vast.otettu liian myöhään\n
lähdenimikkeessä %.16s.\n
Vastaava wobj on jo ylikirjoitettu\n
Push scene numero %.16s\n
Viim. saatu strobe %.16s\n
\t\n
Tarkasta paikkagenerointi taajuus
106:
Kuljetin rajat virhe\n
Virhe lähdednimikkeessä %.16s\n
Kuljetin %.16s\n
Rajat ovat väärin määritelty.\n
\t\n
Vaadittu: Enter < Exit\n
Tai: Enter < Start < Stop < Exit\n
Annettu: %.30s\n

107:
Trig etäisyys varoitus\n
Trig etäisyys on liian pitkä\n
kuljettimelle %.16s.\n
Trig etäisyys asetettu maksimiin.\n
Annettu:  %.30s\n
Maks:  %.30s\n
\t\n

108:
Trig etäisyys varoitus\n
Trig etäisyys on liian lyhyt\n
kuljettimelle %.16s.\n
Trig etäisyys asetettu minimiin.\n
Annettu:  %.30s\n
Min:  %.30s\n
\t\n

109:
Datan lähetys epäonnist.\n
Virhe tapahtunut lähetetteäessä %.16\n
lähdenimikkeestä %.16s\n
ulkoiseen järjestelmään.\n
Status %.8s\n
\t\n
Tarkasta paikoitusgeneraattorin taajuus\n
ja verkkoliitynnät.
110:
Signaalin avaus epäonn.\n
Virhe tapahtunut avattaessa\n
Paikoitusgeneraattori-\n
signaalia: %16s lähdenim.:\n
%16s. Status %.8s\n
\n
\t\n
Tarkasta PaikoitusGeneraattorin\n
signaalinimi.
111:
Signaalin avaus epäonn.\n
Virhe tapahtunut avattaessa\n
Trig-signaalia: %16s\n
lähdenimikkeelle: %16s.\n
Status %.8s\n
\t\n
Tarkasta Trig signaalin nimi.
112:
Signaalin avaus epäonn.\n
Virhe tapahtunut avattaessa\n
Strobe-signaalia: %16s\n
lähdenimikkeelle: %16s.\n
Status %.8s\n
\t\n
Tarkasta Strobe signaalin nimi
113:
Signaalin avaus epäonn.\n
Virhe tapahtunut avattaessa\n
Robotin Suoritus (Robot Execution)\n
signaalia: %16s\n
lähdenimikkeelle: %16s.\n
Status %.8s\n
\t\n
Tarkasta Robot Execution signaalin nimi
114:
Signaalin avaus epäonn.\n
Virhe tapahtunut avattaessa\n
Queue Idle -signaalia: %16s\n
lähdenimikkeelle: %16s.\n
Status %.8s\n
\t\n
Tarkasta Queue Idle signaalin nimi
115:
Signaalin avaus epäonn.\n
Virhe tapahtunut avattaessa\n
Position Available\n
-signaalia: %16s\n
lähdenimikkeelle: %16s.\n
Status %.8s\n
\t\n
Tarkasta Position Available sign.nimi
116:
Signaalin avaus epäonn.\n
Virhe tapahtunut avattaessa\n
Conveyor Control\n
-signaalia: %16s\n
lähdenimikkeelle: %16s.\n
Status %.8s\n
\t\n
Tarkasta Conveyor Control sign.nimi
