73::
0:
Punktsvets
1:
Punktsvets systemfel\n
Punktsvets-processen är inte igång\n
\t\n
Sätt process-tillstånd definierad av\n
SwInit till idle
2:
Punktsvets systemfel\n
Parameter %s
3:
SwStart Timeout negativt\n

4:
SwInit Avbrott negativt\n

5:
ProcId. Ors. är antingen:\n
-ProcId motsvarar inte värdet angett av\n
 SwInit\n
-Punktsvets-processen har avbrutits
6:
Punktsvets komm. fel\n
Orsak: %s
7:
Komm.fel\n
Svar långsammare än avläsningstakten
8:
Inga fl.BOSCH ansl.tillg.\n

10:
Punktsvetsfel\n
Orsak:%s
11:
Punktsvets, dålig konfig.\n
Orsak: %s
12:
IO-signal saknas\n
\n
\t\n
1.Konfigurera de obligatoriska\n
signalerna som används.
13:
PERS var saknas\n
swtimer.sys modulen passar inte\n
till denna typ av punktsvets.\n
\t\n
2.Byt ut den.
14:
Felnummer %d\n
\n
\t\n
Se Nc gun manualen
57:
Punktsvetsjogg förbjuden\n
Punktsvetsjogg är inte tillåten\n
när axel osynkroniserad.\n
\t\n
1.Axelkalibreringsläge
58:
Punktsvets-kalibrering Ok
60:
Punktsvets Positionsfel\n
Punktsvetsen kan inte nå\n
positionsreferencen.\n
\t\n
1.Drivern påslagen?\n
2.Pulsgivaren\n
3.Mekaniska delar eller\n
  fastnade elektroder
61:
Punktsvets-refer. overrun\n
Swit-timern kan inte använda\n
den emotagna positionsreferencen.\n
\t\n
1.Swit-timern svetsar och en move instr.\n
exekveras samtidigt.
62:
Punktsvets Kraftfel\n
Punktsvetsen kan inte applicera\n
kraftreferensen.\n
\t\n
1.Gör en gun init\n
2.Driver och kraftsensor-kalibrering.
63:
Punktsvets Refer.underrun\n
Swit-timern har inga fler\n
referenser att förbruka.\n
\t\n
1.Serielänk och Komm.logg.fel
64:
kraftsensorfel\n
Kraftsensorn fungerar inte.\n
Kontrollera:\n
\t\n
1.kraftsensorns kablage\n
2.byt sensor
65:
Punktsvetsmotor överström\n
motorström to hög.\n
\t\n
1.Drive kalibrering\n
2.Mekanisk enhet eller hinder.
66:
Punktsvets-referensfel\n
Gap mellan referenserna\n
är för stort.\n
\t\n
1.Robot eller Punktsvets-kalibrering.\n
2.Punktsvetsposition.
67:
Otillåten svetskommando\n
Rörelser kan ej utföras\n
under en händelse\n
\t\n
1.Vänta tills en händelse är\n
klar innan beordring av en ny
70:
Punktsvets-drivfel\n
Fel upptäckt av drivdon.\n
\t\n
1.Drivdons LEDs
75:
Punktsvets-Pulsgivarfel\n
\n
\t\n
1.Kontrollera pulsgivar-kablage
84:
Punktsv. fel pos beräknad\n
Varvräknarvärde och pulsgivarvärde\n
är oförenliga.\n
\t\n
1.Drive och Swit-mätbuss.\n
2.Gör en punktsvets första-init.
85:
Punktsvets Varvräknarfel\n
\n
\t\n
1.Kontrollera pulsgivar-kablage
90:
Punktsvets okalibrerad.\n
Kalibrering förlorad eller ej utförd.\n
\t\n
1.ör en punktsvets första-init.
100:
No contact with Medar\n
No communication  with Medar unit or\n
the Medar unit does not respond.\n
\t\n
1.Check the serial cable.\n
2.Check the Medar unit.
