RLDAP::
100:
Max stränglängd för parametern\n
%.16s är 5 tecken.\n
Se specifikation i %.16s.
101:
Kontrollera strängdatavärdet
102:
Området för parametern %.16s\n
är bara giltigt mellan 1 - 4.\n
Se specifikation i %.16s.
103:
Kontrollera numdatavärdet.
104:
Specifiserade signalen %.16s\n
i instruktionen %.16s\n
har ingen referens.
105:
Kontrollera EIO-konfigurationen.
106:
Optionella signalerna \%.6s och\n
\%.6s måste användas tillsammans.\n
Se specifikation i %.16s.
107:
Kontrollera programmet.
108:
Inparametern %.16s i\n
instruktionen %.16s är ingen\n
array.
109:
Kontrollera datadefinitionen.
110:
Dimensioneringen av data-arrayen\n
%.16s är för stor.\n
Se specifikation i %.16s.
111:
Kontrollera datadeklarationen.
112:
Arrayen %.16s i\n
instruktionen %.16s är\n
inte korrekt definierad.
113:
Kontrollera data mot\n
specifikationen.
114:
The event time array element\n
%.16s%.3s is less then 0.\n
See spec. in %.16s.
115:
Check the time event data.
116:
Data-selektorn %.16s i\n
instruktionen %.16s\n
är ogiltig.
117:
Kontrollera selektorn mot\n
specifikationen.
118:
Selektor %.16s i\n
instruktionen %.16s\n
är ogiltig.
119:
Kontrollera selektorn mot\n
specifikationen.
120:
Optionellt argument saknas i\n
instruktion %.16s. Det måste\n
vara spec. \%.8s or \%.6s.
121:
Se specifikationen för\n
den här instruktionen.
